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Број: 05-96-8/2023
Датум: 07.04.2023.год.
     Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Градске управе Града Зворник, рјешавајући по захтјеву инвеститора „PETROL BH OIL COMPANY“ д.о.о. Сарајево, Подружница Зворник, за издавање еколошке дозволе за бензинску станицу са пратећим садржајима која се налази у насељу Тршић бб, град Зворник, од 22.02.2023.год., а на основу члана 85. и 89. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само ако имају еколошку дозволу („Службени гласник РС“, брoj 124/12) и члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Даје се инвеститору „PETROL BH OIL COMPANY“ д.о.о. Сарајево, Подружница Зворник Зворник, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у насељу Тршић бб, град Зворник, на грађевинској парцели означеној као к.ч. број: 3552/1 и 3552/10 К.О. Тршић. 
2. Опис активности и постројења за које се издаје еколошка дозвола:
Објекат бензинске станице са пратећим садржајима је спратности Пр+0. Локација објекта је непосредно уз магистрални пут Зворник – Бијељина.
Предметни објекат се састоји из сљедећих цјелина:
· Пет складишна челична резервоара са коморама, укупног капацитета 300 m3,

· Пумпни аутомати за точење горива,

· Цјевоводи и пратећи садржај
· Продавница са тоалетом и магацином.
Под надстрешницом се налазе аутомати за точење горива. Укупан број апарата за претакање горива је три са осам истакалачких мјеста. Капацитет бензинске пумпне станице је V=300 m3 моторних горива, тј. за складиштење горива укопана су пет челичних резервоара, (JUS M.Z3.010) Č.0361 и то:
· R1-EURO DIZEL 5 V=60 m3
· R2-EURO DIZEL 6 (QMAX DISEL) V=60 m3
· R3-тренутно празан V=60 m3 

· R4-тренутно празан V=60 m3
· R5-BMB 95 V=50 m3.
3. Инвеститор „PETROL BH OIL COMPANY“ д.о.о. Сарајево, Подружница Зворник,  дужан је:
         3.1.  Да током изградње, рада и престанка рада предметног објекта, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине („Службени Гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) тако:

· Да се предузму све одговарајуће превентивне мјере тако да се спречи загађивање и да се не проузрокује значајније загађење.

· Да се примјењују најбоље расположиве технике.

· Да избјегава продукцију отпада.

· Уколико долази до стварања отпада, количина ће се свести на најмању могућу мјеру или ће се вршити рециклажа или уколико то није технички или економски изводљиво, отпад се одлаже а да се при том избјегава или смањује било какав негативан утицај на животну средину.
· Да се енергија и природни ресурси ефикасно користе.

· Да се предузму неопходне мјере за спречавање несрећа и ограничавање њихових посљедица.

· Да се предузму неопходне мјере након престанка рада постројења да би се избјегао било какав ризик од загађења и да би се локација на којој се постројење налази вратила у задовољавајуће стање.

          3.2. Уколико одговорно лице постројења, током трајања важења издате еколошке дозволе планира промјену природе или функционисања постројења или проширење постројења које може утицати на животну средину, дужан је о томе обавестити орган надлежан за издавање еколошке дозволе писаном обавијешћу, сходно чл. 96. Закона о заштити животне средине. 
3.3. Инвеститор „PETROL BH OIL COMPANY“ д.о.о. Сарајево, Подружница Зворник, дужан је да током рада и престанка рада предметног објекта, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину, а посебно:
3.3.1.    Заштита ваздуха и заштита од буке

· Потребно је асфалтирати манипулативне и радне површине ради лакшег чишћења и одржавања.
· Адекватном организацијом рада спречити стварање гужве и застоја. 

· Одржавати у исправном стању систем за претакање, складиштење и пуњење нафте, нафтних деривата. Инсталирана опрема (посебно одушни вентили на одушним цијевима резервоара), као и сви транспортни водови  односно наставци морају бити  заптивни и у исправном стању.

· Редовно контролисати заптивност вентила.
· Све манипулативне површине је потребно редовно чистити, прати и одржавати да би се спријечиле прекомјерне концентрације лебдећих честица око објекта.
· Квасити манипулативни простор (приступне саобраћајнице) воденим млазом, нарочито у љетњем периоду у циљу смањења стварања честица прашине од моторних возила која долазе на локацију.
· Периодично вршити провјеру концентрације гасова и пара који стварају експлозивну атмосферу.
· Квалитет ваздуха на локацији мора бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ број 124/12) и Правилником о превентивним мјерама за безбиједан и здрав рад у простору угроженом експлозивном атмосфером („Службени гласник Републике Српске“, број 79/11).
· Уградња еколошких пиштоља на апаратима за истакање горива.
· У зонама опасности од пожара и експлозије на  видном мјесту  поставити натписе којима се упозорава на претходне забране.

· Заштита од повећане буке настале у процесу рада пословног објекта, може се довести у дозвољени ниво употребом уређаја  који не емитују повећан ниво буке, те звучном изолацијом извора буке или објекта или слично. 

· Смањење утицаја буке на вањску средину обезбјеђује се прописном удаљеношћу пословног објекта овог типа, од пословног објекта другог типа намјене или стамбених објеката, односно адекватном изолацијом објекта.
· У случају повећаног нивоа буке усљед рада уређаја у објектима, извршити у складу са техничким могућностима херметизацију извора буке.
· Вршити редован преглед и сервис опреме и уређаја, према спецификацији произвођача.
· Испуњавање услова предвиђених Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23).
· Код градње или доградње објеката, предвидјети одговарајућу изолацију од буке, па према томе бирати грађевинске материјале са што већом звучном изолацијом.

· Препоручују се насади високог растиња око објекта (тампон зона) ради смањења утицаја на аерозагађење и нивоа буке. Насади се могу формирати од група лишћара, четинара и шибља аутохтоног и антропогеног поријекла на прилазима комплексу тако да не ометају безбједност саобраћаја

· У оквиру комплекса, зелене површине треба парковски уредити. Зелене површине је неопходно затравнити смјесом трава отпорних на гажење.
3.3.2.    Заштита вода и земљишта
· Само пречишћене воде испуштати у крајњи реципијент у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације („Службени гласник РС“, број: 68/01) и Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде  („Службени гласник РС“, број: 44/01).
· Санитарне и фекалне отпадне воде одводити у вишекоморну водонепропусну септичку јаму изграђену у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације („Службени гласник РС“, број: 68/01).
· Чишћење септичке јаме вршити најмање два пута годишње од стране овлаштене организације а по потреби и чешће и о томе водити уредну евиденцију, у складу са чл. 12. Правилника.
· Резервоар мора бити атестиран и фабрички обострано антикорозивно заштићен.
· Отпадне воде са манипулативних површина настале прањем и одржавањем истих одводити преко сливних канала и цјевоводима уводити у трокоморни сепаратор масти и уља на даљи третман.
· Атмосферску воду са претакалишта и паркинг простора одводити у трокоморни сепаратор уља и масти на третман а затим у крајњи реципијент.
· Атмосферске воде са крова објекта спроводити системом олука и сливника до крајњег реципијента.
· Све отпадне воде треба третирати наначин да се не угрози квалитет подземних, површинских вода и земљишта.
· Трокоморни сепаратор уља и масти и сабирну септичку јаму редовно одржавати и чистити а послове чишћења повјерити предузећу регистрованом за ту врсту послова.
· Редовно чистити и одржавати у функционалном стању све елементе канализационог система који прикупљају отпадне воде.

· Приликом одржавања и чишћења саобраћајних и манипулативних површина, препоручује се употреба воде сабијене под притиском како би се трошиле што мање количине питке воде.

· Правилно одржавање сепаратора:

a) Сваких 15 дана, односно послије велике кише или прања платоа отворити поклопац коморе сепаратора те извршити испуштање масноће и уља у посуду за талог, затим поново затворити затварач. О томе водити књигу евиденција са назначеном количином прикупљених масноћа, даном  пражњења, начином и мјестом одлагања зауљеног отпада.

б) Сваких шест мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстог материјала    (пијесак и шљунак). Када се напуни посуда за талог извршити пумпање талога клипном пумпом. Поред сепаратора треба да се налази  непропусна посуда у коју се сипају издвојене материје из сепаратора.

             в) Поклопци сепаратора морају бити закључани. Код сваког рада у сепаратору забрањује се прилаз са отвореним пламеном.
· Радне и манипулативне површине око пословног објекта бензинске станице извести у чврстој изведби (асфалт и бетон) који обезбјеђују одговарајућу заштиту земљишта и подземних вода  од евентуалног загађења.).

· Одржавати систем детекције и сигнализације пропуштања резервоара.
· Издвојене течности из сепаратора, до момента одвоза, чувати у намјенским водонепропусним бачвама, адекватно ускладиштеним.
· Манипулативни плато је потребно одржавати у што чистијем стању тј. редовно га одржавати како неби дошло до додатних загађења вода које се одводе са ових површина. 
· Спречити неконтролисано расипање отпада.
· У случају излијевања нафте и нафтних деривата, техничких уља из возила, користити комерцијална патентирана средства-апсорбент за упијање нафтних деривата (пијесак, пиљевина). 

· Употребљени апсорбент и друге загађене материје збринути као опасни отпад. 

· Прописно очистити и одржавати круг објекта и уклонити све сувишне предмете. 
· Заштита подземних вода и земљишта од другог комуналног отпада насталог у процесу рада, врши се сакупљањем истог у одговарајуће контејнере и редовним одвозом на комуналну депонију.
3.3.3.    Мјере за управљање отпадом

· Отпад који настаје на локацији предузећа прикупљати и раздвајати на мјесту настанка у складу са Планом управљања отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, број: 19/15 и 79/18).
· Све врсте отпада који настају у процесу рада је потребно прикупљати у водонепропусне  контејнере затвореног типа, након чега се мора вршити одвоз на депонију у договору са надлежном комуналном службом.

· Контејнере држати на чврстој бетонској подлози, приступачној за прилаз возила комуналне службе.
· Уредити простор за смјештај посуда за одлагање чврстог отпада (спријечити расипање, растур отпада).
· Комунални  чврсти  отпад се намјенским возилом у затвореном челичном контејнеру редовно, на еколошки прихватљив начин одвози овлаштено предузеће,  на предвиђену депонију.
· На локацији станице за снабдјевање горивом моторних возила обавезно се мора држати посуда са мин 0,3 m3 пјеска која служи као упијајуће средсво у случају просипања горива а запрљани пјесак или неко друго упијајуће средство (екопор) одлагати у посебну затворену посуду-контејнер намјењену за опасни отпад.
· Опасни отпад привремено складиштити на уређеном простору на предметној локацији, заштићеној од атмосфералија и механичких утицаја, као што су ограђене надстрешнице, магацин и сличне просторије са ограничењем приступа неовлаштеним лицима.
· Водити мјесечну и годишњу евиденцију о количинама насталог отпада.
· Поштовати мјере и активности прописане  Планаом управљања отпадом. 

· Произвођач и ималац отпада је одговоран за еколошки прихватљиво складиштење отпада прије његовог поврата и одлагања  користећи адекватну опрему, поступак или постројење за поврат или одлагање у складу са прописаним условима или користећи овлашћену службу за третман отпада уз надокнаду - Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21).

· Инвеститир је дужан да склопи уговоре за коначно збрињавање свих врста отпада који се продукује у склопу локације, закључно са овлаштеним оператерима, у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21).
· Адекватном организацијом процеса рада спречити настајање и расипање свих врста отпада.
· План управљања отпадом треба ажурирати сваких пет година, сходно чл. 22. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21)
· Врсте отпада које настају у фази рада пострјења и које се морају адекватно збринути:
Табела бр.1: Врсте  отпада које се могу јавити на предметној локацији при  експлоатацији објекта бензинске станице са пратећим садржајима 

	Ред. број
	Шифра
	Назив отпада


	
	      13 05*
	Садржај сепаратора уље / вода

	1.
	13 05 01*
	Чврсте материје из комора за отпад из сепаратора уље / вода

	2.
	13 05 02*
	Муљеви из сепаратора уље / вода

	3.
	13 05 03*
	Муљеви од пресретача

	4.
	13 05 06*
	Уља из сепаратора уље / вода

	5.
	13 05 07*
	Зауљена вода из сепаратора уље / вода

	6.
	13 05 08*
	Мјешавине отпада из коморе за отпад из сепаратора уље / вода

	
	13 07*
	Отпади од течних горива 

	7.
	13 07 01*
	Погонско гориво дизел

	8.
	13 07 02*
	Бензин

	9.
	13 07 03*
	Остала горива (укључујући мјешавине)


	
	15 01
	Амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду)

	10.
	15 01 01
	Папирна и картонска амбалажа

	11.
	15 01 02
	Пластична амбалажа

	12.
	15 01 04
	Метална амбалажа

	13.
	15 01 06
	Мијешана амбалажа

	14.
	15 01 07
	Стаклена амбалажа

	
	15 02
	Апсорбенти,филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одјећа

	15.
	15 02 02*
	Апсорбенти, материјали за филтере (укључујући филтере за уље који нису другачије спецификовани), крпе за брисање, заштитна одјећа, који су контаминирани опасним супстанцама

	
	20
	Комунални отпади (кућни отпад и слични комерцијални и индустријски отпади), укључујући одвојено сакупљање фракције

	16.
	20 01 01
	Папир и картон

	17.
	20 01 02
	Стакло

	
	20 03
	Остали комунални отпад

	18.
	20 03 04
	Муљеви из септичких јама


  Напомена: Опасни отпад у Каталогу отпада има ознаку звијездице (*)
            3.3.4.   Мјере заштите у случају инцидентних ситуација
У случају већег излијевања горива:

· У угроженој зони одмах зауставити аутомате, искључити изворе паљења, не пушити, угасити отворен пламен и не користити електричне прекидаче који варниче.
· Уклонити све изворе паљења и топлоте.
У случају пожара потребно је предузети сљедеће мјере:

· Потребно је извршити евакуацију објекта.
· Приступити гашењу пожара средствима за гашење (угљендиоксид и прах).
· Обезбједити несметан приступ објектима (за ватрогасну службу и сл.).
· Извршити потпуну санацију евентуално настале штете у што краћем временском року.

            3.3.5.  Додатне мјере заштите
· Обављати редовну и прецизну контролу количине горива у резервоару да би се на вријеме уочио сваки губитак горива из резервоара изван прихватљивих параметара.

· Најмање једанпут у 10 година потребно је извршити недеструктивну контролу дебљине зидова резервоара и контролу напредовања корозивних процеса.

· Да би се опасност од разливања одређене количине горива из цистерне свела на минимум, истакање се врши под строгом контролом руковаоца истакања.

· Обавезно прекинути пуњење горива (фракција нафте) и истакање чим се детектује загађење које може да потиче од бензинске станице. У том случају се мора одмах открити одакле загађење потиче, затим отклонити узрок и санирати евентуалне посљедице.

· На видним мјестима истакнути ознаке упозорења и обавјештења о евентуалним опасностима.

            3.3.6.   Мјере након затварања постројења
· Потребно је да Инвеститор направи План престанка рада, те да извјести надлежне институције од којих је добио дозволу за рад.
· Потребно је предузети све неопходне мјере на заштити животне средине након престанка рада, извршити рекултивацију терена у складу са посебним Пројектом рекултивације.
· Приликом уклањања резервоара и дијелова постројења водити рачуна да не дође до процуривања нафте и нафтних деривата у земљиште и површинске воде, као ни других  материја које могу негативно утицати на квалитет вода и водених екосистема.
· Уклањање објеката бензинске станице обављати уз што је могуће мање коришћење механизације, а подизање прашине смањити влажењем терена. Регулисати саобраћај, транспорт материјала и кретање машина.
· Крш, шут и други грађевински отпад, укључујући отпад настао одржавањем механизације или комунални отпад од радника, сакупљати у одговарајуће контејнере и збрињавати у договору са овлаштеном службом. Приликом транспорта материјала исти се не смије расипати. Точкови транспортних средстава се морају чистити приликом изласка на магистрални пут.
· Гдје је могуће, задржати постојећу вегетацију. Затрпати и поравнати све ископе. Обновити биљни покривач, засад око самог постројења, одговарајућим биљним врстама. Извршити рекултивацију круга објекта садњом високог и ниског растиња.

· Регулисати саобраћај, транспорт материјала и кретање машина. Спријечити рад машина у мјесту, радове обављати у дневном периоду и водити рачуна о близини стамбених објеката.

         3.4. Инвеститор, „PETROL BH OIL COMPANY“ д.о.о. Сарајево, Подружница Зворник, обавезан је да се придржава и осталих мјера заштите животне средине предвиђених у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе за предметни објекат.
4. Приликом рада постројења несмију се прекорачити граничне вриједности за загађујуће материје и то:
         4.1. Вриједности квалитета ваздуха на предметној локацији треба бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ број 124/12) и Правилником о превентивним мјерама за безбиједан и здрав рад у простору угроженом експлозивном атмосфером („Службени гласник Републике Српске“, број 79/11). 
Радовно вршити провјеру емисије експлозивних гасова на мјесту точења, одушним цијевима и резервоарима и ниво загађујућих материја  у ваздуху,  мјерењем концентрације прашине.

Табела 2. Граничне вриједности, толерантне вриједности и граница толеранције за заштиту здравља људи
	Загађујућа материја
	     Период узорковања
	Гранична вриједност
	Граница толеранције

	Толерантна вриједност

	ПМ10 
	24 часа
	50 µg/m3
(напомена 1)
	25 µg/m3
	75 µg/m3

	ПМ10
	Календарска година
	40 µg/m3

	8 µg/m3
	48 µg/m3


Уредба о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике  Српске“ број 124/12)

Напомена 1: не смије се прекорачити више од  35 пута у једној календарској години
Табела 3. Максимална дозвољена  концентрација за Укупне суспендоване честице
	Перид усредњавања
	Максимална дозвољена вриједност

	Један дан
	250 µg/m3

	Календарска година
	90 µg/m3


Табела 4. Гранична вриједност, толерантна вриједност и граница толеранције 

Бензен
	Календарска година

	Гранична вриједност 
	Граница толеранције
	Толерантна вриједност

	
	         5 µg/m3

	3 µg/m3
	8 µg/m3


Табела 5. Максимално дозвољене концентрације 

Толуен
	Седам дана
	               0.26 mg/m3


Табела 6. Циљна вриједност 

Бензо(а)пирен
	Календарска година
	               1 ng/m3


          4.2.   Бука ван локације предметног објекта несмије да прелази дозвољени ниво буке  који је прописан Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23). Предметни објекат налази у четвртој зони. Дозвољени нивои вањске буке дати су у сљедећој табели. 

Табела 7. Граничне вриједности индикатора буке на отвореном и у затвореном простору

	ЗОНА
	НАМЈЕНА ПРОСТОРА
	Највиши допуштени мјеродавни ниво буке

LReaqT /dB (A)

	
	
	Lday
	Levening
	Lnight
	Lden

	1.
	Подручја намијењена за одмор, лијечење и опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја, укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шума, објекат обликоване природе и споменик парковске архитектуре)
	50
	45
	40
	50

	2.
	Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне)
	55
	55
	40
	56

	3.
	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене
	55
	55
	45
	57

	4.
	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно – стамбена подручја, трговачко – стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице
	65
	65
	50
	66

	5.
	Подручја искључиво занатске, услужно – трговачке, спортско – рекреационе и угоститељско – туристичке намјене
	65
	65
	55
	67

	6.
	Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали
	На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи


Зоне намјене простора из табеле одређују се на темељу докумената просторног уређења и Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/14). 
  4.3.   Граничне вриједности отпадних вода које се испуштају у крајњи рецепијент – јавну канализацију морају да буду у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/01): 
Табела 8. Дозвољене граничне вриједности параметара у отпадним водама које се могу испуштати уповршинске воде
	Р.Б.
	ПАРАМЕТАР
	ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ
	ГРАНИЧНА
ВРИЈЕДНОСТ

	1.
	Температура воде
	°C
	30

	2.
	pH
	jedinice pH
	6,5-9,0

	3.
	Талог након 0,5 часова таложења
	ml/l
	0,5

	4.
	Укупне суспендоване материје
	g/m3
	35

	5.
	БПК5
	g/m3
	25

	6.
	ХПК
	g/m3
	125

	7.
	Амонијачни азот
	g/m3
	10

	8.
	Нитритни азот
	g/m3
	1

	9.
	Нитратни азот
	g/m3
	10

	10.
	Укупни азот
	g/m3
	15

	11.
	Укупни фосфор
	g/m3
	3


5. Мониторинг
         5.1.  Одговорно лице „PETROL BH OIL COMPANY“ д.о.о. Сарајево, Подружница Зворник, дужно је спроводити мониторинг загађујућих материја у периоду важења еколошке дозволе како је прописано у табели:
Табела број 9: План мониторинга
	Предмет
мониторинга
	Параметар који се осматра
	Мјесто вршења мониторинга
	Вријеме и начин вршења
мониторинга
	Разлог због чега се врши мониторинг одређеног параметра
	Рокови


	Квалитет ваздуха

	Концентрација честица
загађујућих материја-концентрација прашине и емисија  експлозивних гасова
	На локацији предметног објекта на мјесту точионих мјеста,одушних цијеви и резервоара
	Вршити  мониторинг  загађујућих материја
у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“ бр.124/12) и Правилником о превентивним
мјерама за безбиједан и здрав рад у простору угроженом
експлозивном атмосфером
(„Сл. гласник Републике Српске“,број 79/11).
	Утврђивање и провјера емисије загађујућих материја-концентрација честица прашине и експлозивних гасова
	Једанпут годишње

	
	Бука  на локацији пословног  објекта бензинске станице
	На локацији пердметног
објекта према сусједним околним објектима

	Мјерење буке вршити у складу са  Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“ бр. 02/23)
	Утврђивање
утицаја на околне објекте у непосредном окружењу.
	По захтјеву надлежног инспектора или по жалби грађана


	Квалитет отпадних вода

	Физичко- хемијски и биолошки параметри-основни показатељи квалитета воде
	На испусту воде из уљног сепаратора у крајњи реципијент-упојни бунар
	У складу са Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде“ („Сл.гл. Републике Српске“ бр. 44/01)
	Утврђивање и провјера квалитета воде
да се утврди стварни утицај на воде
	Једанпут годишње  

	Квалитет земљишта
	Основни параметри квалитета земљишта
	На предметној локацији или околним сусједним парцелама
	У  складу са Правилником о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих ,штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник Републике Српске“,бр.82/21)
	Утврђивање и провјера квалитета
	Само  у случају акцидентних ситуација или по налогу надлежног органа


5.2.  Мониторинг земљишта 
У случају акцидента или по налогу надлежног еколошког инспектора извршити анализу земљишта од стране овлашћене лабораторије према Правилнику о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 82/21).
5.3. Мониторинг обавља овлашћено правно лице а о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе. 

6.  Чланом 102. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) прописана је обавеза вођења Регистара постројења и загађивача.
6.1. Одговорно лице предметног објекта дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистара постројења и загађивача („Службени гласник РС“, број 92/07) и извјештава  надлежни орган у Градској управи Града Зворник о подацима наведеним у Табели 2. у формату прописаном у Табели 3. а  које се налазе у прилогу Правилника.
Напомена: Одговорно лице дужно је доставити извјештај надлежном органу управе до 30.јуна текуће године за претходну годину извјештавања. 

7.  Да би се заштитила животна средина, то јест вода, ваздух и земљиште инвеститор је у обавези да испуни предвиђене мјере заштите прописане и другим сагласностима, као и у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе.
8.  Саставни дио овог рјешења су Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе и План управљања отпадом, израђени од овлашћене институције „ЗАШТИТА, ЕКОЛОГИЈА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ“ д.о.о. Бијељина.
         9.  Сваку од промјена потребно је документовати преко овлаштених субјеката (институција које се баве заштитом радне и животне средине). 
        10.  Еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година а што је у складу са чл. 90. став 7. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20). 
        11.  Обнављање еколошке дозволе врши се на захтјев одговорног лица, који се подноси надлежном органу најкасније три мјесеца прије истека рока, уз који се прилажу докази који су потребни у сврху обнављања и ревизије услова из наведене дозволе (чл. 94. Закона о заштити животне средине и чл. 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17)).
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

         Инвеститор, „PETROL BH OIL COMPANY“ д.о.о. Сарајево, Подружница Зворник, дана 22.02.2023.год., поднео је Градској управи Града Зворник, Одјељењу за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Захтјев за издавање еколошке дозволе за бензинску станицу са пратећим садржајима, која се налази у насељу Тршић бб, град Зворник, на грађевинској парцели означеној као к.ч. број: 3552/1 и 3552/10 К.О. Тршић.

         Уз Захтјев су достављени Докази, које је урадила овлашћена институција „ЗАШТИТА, ЕКОЛОГИЈА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ“ д.о.о. Бијељина која поседује лиценцу за обављање дјелатности из области заштите животне средине, број: 28-Е/07 од 10.12.2019.год. Докази уз захтјев и План управљања отпадом су саставни дио овог Рјешења. 
Инвеститор је уз Захтјев за издавање еколошке дозволе, поред Доказа број: 149/23 од 15.02. 2023.године, приложио и сљедећу документацију:
· Рјешење о издавању водне дозволе, ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ Бијељина, број: 12/8.04.7-1314-1/18 од 16.03.2018.год.
· Уговор о одвозу смећа број: 1651 од 12.09.2008.године.
· Образложење за фактурисање услуге чишћења сепаратора, „Делта петрол“ д.о.о. Какањ, број: 0152-12-ДС
од 09.11.2012.год.
· Записник о прегледу положених цилиндричних резервоара, Републички завод за стандардизацију и метерологију, Одјељење за верификацију и надзор, Бијељина, од 23.06.2021.године.
· Одлука о именовању лица за управљање отпадом, број: 104/23 од 07.02.2023.год.
· Копија катастарског плана, Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове, ПЈ Зворник, број плана: 8, од 09.02.2001.год.

· Актуелни извод из судског регистра, Опћински суд у Сарајеву, број: 065-0-РегЗ-22-012729 од 06.12.2022.год.

· Земљишнокњижни извадак, Основно суд у Зворнику – Земљишнокњижни уред/канцеларија, број: 10-002570 од 17.09.2010.год.

· Копија катастарског плана, Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове, ПЈ Зворник, број плана: 8, од 17.09.2010.год.

· Захтјев за издавање водне дозволе, „PETROL BH OIL COMPANY“ д.о.о. Сарајево, 
· Доказ о уплати градске административне таксе.

	
	


       Сходно члану 88. Закона о заштити животне средине, заинтересована јавност је о поднешеном захтјеву била упозната обавјештењем постављеним на огласној плочи Градске управе Града Зворника и на интернет страници Града Зворник у периоду 28.02.- 30.03.2023. год. У Законом предвиђеном року од 30 дана  није изјављена ниједна примједба.
          О резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе, сходно члану 92. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).
Одговорно лице предметног објекта дужно је обавестити надлежни орган о промјени одговорног лица, на основу члана 4. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17 ).
Одговорно лице предметног објекта сходно члану 8. став 2. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача („Службени гласник РС“, бр. 92/07) дужно је доставити извјештај о постројењима / загађивачима надлежном органу Градске управе Града Зворник о подацима наведеним у Табели 2. у формату прописаном у Табели 3. а  које се налазе у прилогу Правилника.
Одговорно лице предметног објекта дужно је поднијети захтјев за обнову еколошке дозволе најкасније три мјесеца прије истека важеће дозволе, на основу члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17) и чл. 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).
 Имајући у виду да су докази у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине  („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), да је инвеститор приложио сву неопходну документацију, као и да није било примједби јавности  одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Градска административна такса је наплаћена у износу од 40,00 КМ и наплаћена је по тарифном броју 10. Одлуке о административним таксама Града Зворника („Службени гласник Града Зворника“, број 3/16 и 8/21).
Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење     грађевинарство и екологију Републике Српске у року од 15 дана од дана достављања рјешења.
Жалба се предаје путем овог органа писмено или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ републичке административне таксе, по тарифном броју 2. Закона о административним таксама („Службени гласник РС“, број: 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20).
        Обрадила
      Сања Бјековић
Доставити :                                                                                       НАЧЕЛНИК  ОДЈЕЉЕЊА

- подносиоцу захтјева                                                               Бранко Јашић, дипл.инж.
- еколошком инспектору
- архива

- евиденцији
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