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Број: 05-96-68/2025
Датум: 06.02.2026.год.
     Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Градске управе Града Зворник, рјешавајући по захтјеву инвеститора Николић Благоја из насеља Економија, за издавање еколошке дозволе за објекат Аутолимарске радње „БЛАЖО“ који се налази у насељу Економија број 6/11, град Зворник, од 31.12.2025.год., а на основу члана 85. и 89. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само ако имају еколошку дозволу („Службени гласник РС“, брoj 124/12) и члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Даје се инвеститору Николић Благоју из насеља Економија, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за објекат Аутолимарске радње „БЛАЖО“ која се налази у насељу Економија број 6/11, град Зворник, на грађевинској парцели означеној као к.п. број: 5179/61  К.О. Зворник.
2. Опис активности и постројења за које се издаје еколошка дозвола:
Аутолимарска радња “БЛАЖО”, Николић Благоје с.п. је пословни приземни објекат који се налази у насељу Економија. Објекат садржи слиједеће просторије: двије аутолимарске радионице и мокри чвор. Аутолимарска радња лоцирана је у стамбено – индустријској зони која је 100-150 m удаљена од пута Зворник – Бијељина. Основна намјена објекта је пружање лимарских услуга за аута и фарбање аута. 

Еколошка дозвола се издаје за:


· Објекат аутолимарске радионице, димензија 11,00 m х 6,00 m, спратности Пр.
3. Инвеститор Николић Благоје из насеља Економија, дужан је:
         3.1.  Да током изградње, рада и престанка рада предметног објекта, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине („Службени Гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) тако:

· Да се предузму све одговарајуће превентивне мјере тако да се спречи загађивање и да се не проузрокује значајније загађење.

· Да се примјењују најбоље расположиве технике.

· Да избјегава продукцију отпада.

· Уколико долази до стварања отпада, количина ће се свести на најмању могућу мјеру или ће се вршити рециклажа или уколико то није технички или економски изводљиво, отпад се одлаже а да се при том избјегава или смањује било какав негативан утицај на животну средину.
· Да се енергија и природни ресурси ефикасно користе.

· Да се предузму неопходне мјере за спречавање несрећа и ограничавање њихових посљедица.

· Да се предузму неопходне мјере након престанка рада постројења да би се избјегао било какав ризик од загађења и да би се локација на којој се постројење налази вратила у задовољавајуће стање.

          3.2. Уколико одговорно лице постројења, током трајања важења издате еколошке дозволе планира промјену природе или функционисања постројења или проширење постројења које може утицати на животну средину, дужан је о томе обавестити орган надлежан за издавање еколошке дозволе писаном обавијешћу, сходно чл. 96. Закона о заштити животне средине. 
3.3. Инвеститор Николић Благоје из насеља Економија, дужан је да током рада и престанка рада предметног објекта, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину, а посебно:
3.3.1.    Заштита ваздуха и заштита од буке

· Саобраћајнице и манипулативне површине одржавати уредним са свих страна предметног објекта.

· Квасити манипулативни простор у сушном периоду у циљу смањења стварања честица прашине од моторних возила који долазе на локацију.

· Адекватном организацијом рада спречити стварање гужве и застоја.

· Вршити редован преглед и сервис опреме и уређаја, према спецификацији произвођача.

· Уређаји, односно постројења која емитују буку морају бити атестирани, односно морају бити конструисани као изоловани, тако да у спољну средину неће емитовати буку преко дозвољеног нивоа.

· У току рада постројења потребно је врата на објектима гдје се јавља бука, држати затвореним (отварати по потреби).

· Потребно је пратити рад лакирнице (систем затварања врата) како не би дошло до ширења створених пара процесом лакирања изван простора лакирнице. 

· Сам систем вентилације је потребно редовно одржавати а филтере редовно провјеравати и мијењати у складу са препорукама произвођача опреме.

· У случају повећаног нивоа буке усљед рада уређаја у објектима, извршити у складу са техничким могућностима херметизацију извора буке.

· У случају да се у току рада постројења, контролом нивоа буке установи да иста прелази законом прописане вриједности, извршити додатну изолацију објекта као и предузети низ других мјера (замјена дијела машине који изазива буку, ремонт постројења и др.).

· Квалитет ваздуха на локацији мора бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ број 124/12).

· Испуњавати услове предвиђене Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23).

· На слободним површинама и граничним дијеловима парцеле извршити озелењавање и засад растиња као баријеру за емисије буке од возила и спречавање непријатних мириса. 

3.3.2.    Заштита вода и земљишта
· Само пречишћене воде испуштати у крајњи реципијент у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник РС“, број: 44/01).

· Одвод воде са кровова објекта рјешити системом вертикалних и хоризонталних олука до манипулативне површине објекта а затим преко сливника и канала до таложника.

· Отпадну воду од прања и чишћења сакупљати у бетонске канале који поред улоге скупљача (сабирника) имају улогу механичког таложника крупнијих честица (пјесколова).
· Из бетонског канала исталожену употребљену воду преко решетке цијевима треба спровести у сепаратор уља и масти који треба да се изгради.

· Након таложења у таложницима пречишћену употребљену воду одводити у крајњи реципијент.

· Исталожени материјал из таложника редовно чистити и одвозити од стране овлаштене институције (ангажовати овлаштену институцију).
· Учестаност вађења талога са манипулативних површин и одржавање сливних канала и таложника потребно је одредити на основу Уговора са овлаштеним оператером.

· На предметној локацији одржавати дренажни систем којим ће се оборинске воде одводити у крајњи реципијент.

· Манипулативни простор је потребно одржавати у што чистијем стању тј.редовно га одржавати како не би дошло до додатних загађења вода које се одводе са ових површина.
· Прање подова у пословном објекту вршити искључиво сухим поступком.
· Изградити сепаратор масти и уља за третман отпадних вода.
· Сепаратор масти и уља одржавати у функционалном стању и редовно га чистити.
· Правилно одржавање сепаратора:

a) Сваких 15 дана, односно послије велике кише или прања платоа отворити поклопац коморе сепаратора те извршити испуштање масноће и уља у посуду за талог, затим поново затворити затварач. О томе водити књигу евиденција са назначеном количином прикупљених масноћа, даном  пражњења, начином и мјестом одлагања зауљеног отпада.

б) Сваких шест мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстог материјала    (пијесак и шљунак). Када се напуни посуда за талог извршити пумпање талога клипном пумпом. Поред сепаратора треба да се налази  непропусна посуда у коју се сипају издвојене материје из сепаратора.

             в) Поклопци сепаратора морају бити закључани. Код сваког рада у сепаратору забрањује се прилаз са отвореним пламеном.
· Конструкција сепаратора треба да омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених течних нафтних деривата у посуду- буре са поклопцем. 

· Исталожени материјал из сепаратора редовно чистити и одвозити од стране овлаштене институције (ангажовати овлаштену институцију).

· У случају изљевања нафте и нафтних деривата, техничких уља из возила, користити комерцијална средства-апсорбент за упијање нафтних деривата (пијесак, пиљевина)

· Употребљени апсорбент третирати као опасни отпад и збрињавати га са овлаштеним предузећем за третман опасног отпада.
· На локацији је потребно обезбједити довољне количине апсорбенса (пијесак, пиљевина) за случау изливања нафте и нафтних деривата.
· Спречити неконтролисано расипање отпада.

· Прописно очистити и одржавати круг објекта и уклонити све сувишне предмете. 
· Заштита подземних вода и земљишта од другог комуналног отпада насталог у процесу рада, врши се сакупљањем истог у одговарајуће контејнере и редовним одвозом на комуналну депонију.
3.3.3.    Мјере за управљање отпадом

· Отпад који настаје на локацији предузећа прикупљати и раздвајати на мјесту настанка у складу са Планом управљања отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, број: 19/15 и 79/18).
· Комунални отпад сакупљату у намјенске контејнере затвореног типа, исти предавати на  крајње збрињава овлаштеној институцији.
· Канте/контејнери морају бити наткривени и подтављени на непропусној површини.

· Отпад настао упијањем разних уља и масти посебно одлагати и третирати као опасан до момента преузимања од стране фирме овлаштене за управљање опасним отпадом.

· Проводити мјере и активности из Плана управљања отпадом, успоставити вођење евиденције о контроли и чишћењу сливних канала и третману отпада по врстама.

· Инвеститор је у обавези да склопи Уговор са надлежном институцијом о збрињавању амбалаже од процеса фарбања, уљне амбалаже, замашћених, зауљених крпа и пуцвале.

· Отпадне филтере одлагати у намјенске контејнере прописно означене типом и врстом опасности.
· Употребљени апсорбенс одлагати у намјенску канту, прописно означену и смјештену у оквиру радног простора. Инвеститор је дужан да склопи Уговор са овлаштеном институцијом која врши одлагање ове врсте отпада.
· Потребно је склопити уговор за преузимање комуналног отпада и уговор за преузимање опасног отпада са локације, са овлаштеним оператерима.
· Муљ сепаратора вода/уље (опасни отпад) збрињавати преко организације верификоване за збрињавање ове врсте отпада. 

· За одлагање комуналног чврстог отпада предвидјети чврсте водонепропусне посуде за привремено одлагање чврстог отпада (контејнере).
· Уредити простор за смјештај посуда за одлагање чврстог отпада (спријечити расипање, растур отпада…).
· За уклањање и одстрањивање мањих количина расутих сировина и готових производа користити приручна средства за прикупљање (крпе, сунђере и сл.)

· Искориштена приручна средства депоновати у засебну посуду за чврсти отпад, те збрињавати у сарадњи са овлаштеним оператером за чврсти отпад.
· Чврсти отпад настао приликом процеса у аутосервису прикупљати одвојено од осталог отпада.
· Вршити редовно тзв. сухо чишћење и одржавање радних просторија и локације.
· Амбалажу од папира и картона и амбалажу од пластике одлагати у контејнер и збрињавати на основу уговора са овлаштеним предузећем.
· Контејнери и посуде за складиштење опасног отпада морају бити намјенски, са јасно означеном врстом отпадом и нивоом опасности отпада ("опасно по животну средину").
· Употребљене апсорбенте и евентуално загађено тло, механички одстранити и одлагати у контејнер за опасан отпад.
· Поштовати мјере и активности прописане  Планаом управљања отпадом. 

· Адекватном организацијом процеса рада спречити настајање и расипање свих врста отпада.
· План управљања отпадом треба ажурирати сваких пет година, сходно чл. 22. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21).
· Врсте отпада које настају у фази рада пострјења и које се морају адекватно збринути:
     Табела бр.1: Врсте  отпада које се могу јавити на предметној локацији 

	Шифра
	Назив отпада

	08
	ОТПАД ОД ПРОИЗВОДЊЕ, ФОРМУЛАЦИЈЕ, СНАБДИЈЕВАЊА И  УПОТРЕБЕ ПРЕМАЗА (БОЈЕ, ЛАКОВИ И СТАКЛЕНЕ ГЛЕЗУРЕ), ЉЕПИЛА, ЗАПТИВАЧИ ШАМПАРСКЕ БОЈЕ

	08 01
	Отпад од производње, формулације, снабдевања и употребе уклањања боја и лакова

	08 01 17*
	Отпади од уклањања боје или лака који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце

	08 01 18
	Отпади од уклањања боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 17*

	08 01 19*
	Водене сунпензије које садрже боју или лак који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце

	08 01 20
	Водене сунпензије које садрже боју или лак другачији од оних наведених у 08 01 19*

	12
	ОТПАДИ ОД ОБЛИКОВАЊА И ФИЗИЧКЕ И МЕХАНИЧКЕ ПОВРШИНСКЕ ОБРАДЕ МЕТАЛА И ПЛАСТИКЕ      

	12 01
	Отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и пластике      

	12 01 01
	Струготине и обрада ферометала

	12 01 03
	Струготине и обрада обојених метала

	12 01 02
	Прашина и честице ферометала

	12 01 04
	Прашина и честице обојених мезтала

	12 01 13
	Отпади од заваривања

	13
	ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА ТЕЧНИХ ГОРИВА (ОСИМ ЈЕСТИВИХ УЉА И ОНИХ У ПОГЛАВЉИМА 05, 12 и 19) 

	13 05*
	Садржај сепаратора уље / вода

	13 05 01*
	Чврсте материје из комора за отпад из сепаратора уље / вода

	13 05 03*
	Муљеви од пресретача

	13 05 08*
	Мјешавине отпада из коморе за отпад из сепаратора уље / вода

	15
	ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, ФИЛТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНО

	15 01
	Амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду)

	15 01 01
	Папирна и картонска амбалажа 

	15 01 02
	Пластична амбалажа 

	15 01 04
	Метална амбалажа 

	15 01 06
	Мијешана амбалажа 

	15 02
	Апсорбенси, филтерски материјали, материјали за упијање и заштитна одјећа 

	15 02 02*
	Апсорбенти, материјали за филтере (укључујући филтере за уље који нису другачије спецификовани), крпе за брисање, заштитна одјећа, који су контаминирани опасним супстанцама

	15 02 03
	Апсорбенти, материјали за филтере, крпе за брисање, заштитна одјећа која је другачија од 15 02 02* 

	16
	ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНИ У КАТАЛОГУ

	16 01
	Стара возила из различитих средстава транспорта (укључујући машине које раде поред пута) и отпади настали ослобађањем од старих возила и одржавањем возила (изузев 13, 14 ,16 06 и 16 08)

	16 01 17
	Ферозни метал

	16 01 18
	Обојени метали

	16 01 19
	Пластика

	20
	Комунални отпади (кућни отпад и слични комерцијални и индустријски отпади), укључујући одвојено сакупљање фракције

	20 01
	Одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01) 

	20 01 01
	Папир, картон

	20 01 39
	Пластика

	20 01 40
	Метали

	20 03
	Остали комунални отпад

	20 03 01
	Мијешани комунални отпад


     Напомена: Опасни отпад у Каталогу отпада има ознаку звијездице (*)
             3.3.4.   Мјере заштите у случају инцидентних ситуација
У случају пожара потребно је предузети сљедеће мјере:

· Обавијестити ватрогасна друштва-јединице према упутству.
· Потребно је извршити евакуацију објекта.
· Приступити гашењу пожара средствима за гашење (угљендиоксид и прах).
· Обезбједити несметан приступ објектима (за ватрогасну службу и сл.).
· Извршити потпуну санацију евентуално настале штете у што краћем временском року
            3.3.5.   Мјере након затварања постројења
· Предузети све мјере које су захтјеване или ће се захтјевати према законима који буду или ће бити на снази.
· У случају преуређења постројења или доградње нових помоћних објеката, вршити уградњу конструктивних материјала које не садрже токсичне или радиоактивне елементе.
· На прихватљив начин околине, користити све расположиве мјере у циљу уклањања отпада.
· У случају промјене намјене локалитета, Инвеститор је дужан извршити рекултивацију терена и предметни локалитет довести у првобитно стање у складу са посебним пројектом о рекултивацији.
· Отпад који би настао приликом рушења постројења, збринути на прописани начин.
· Извршити физичко уклањање постројења и објеката.
· На крају извршити физичко поравнавање терена и оплеменити изглед и пејзаж локације засијавањем и засађивањем одговарајућих биљних врста.

         3.4. Инвеститор, Николић Благоје из насеља Економија, обавезан је да се придржава и осталих мјера заштите животне средине предвиђених у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе за предметни објекат.
4. Приликом рада постројења несмију се прекорачити граничне вриједности за загађујуће материје и то:
          4.1.   Бука ван локације предметног објекта несмије да прелази дозвољени ниво буке  који је прописан Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23). Предметни објекат налази у четвртој зони. Дозвољени нивои вањске буке дати су у сљедећој табели. 

Табела бр. 2: Граничне вриједности индикатора буке на отвореном и у затвореном простору
	ЗОНА
	НАМЈЕНА ПРОСТОРА
	Највиши допуштени мјеродавни ниво буке

LReaqT /dB (A)

	
	
	Lday
	Levening
	Lnight
	Lden

	1.
	Подручја намијењена за одмор, лијечење и опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја, укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шума, објекат обликоване природе и споменик парковске архитектуре)
	50
	45
	40
	50

	2.
	Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне)
	55
	55
	40
	56

	3.
	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене
	55
	55
	45
	57

	4.
	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно – стамбена подручја, трговачко – стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице
	65
	65
	50
	66

	5.
	Подручја искључиво занатске, услужно – трговачке, спортско – рекреационе и угоститељско – туристичке намјене
	65
	65
	55
	67

	6.
	Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали
	На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи


Зоне намјене простора из табеле одређују се на темељу докумената просторног уређења и Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/14). 
  4.2.   Граничне вриједности отпадних вода које се испуштају у крајњи рецепијент морају да буду у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник Републике Српске“ број: 44/01): 
Табела бр. 3: Граничне вриједности за квалитет воде у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/01):

	ПАРАМЕТАР
	ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ
	ГРАНИЧНА ВРИЈЕДНОСТ

	Температура воде
	°C
	40

	pH
	jedinice pH
	6,5-9,0

	Таложиве материје по Imhoff-u
	ml/l
	5

	Укупне суспендоване материје 
	g/m3
	500

	БПК5
	g/m3
	*

	ХПК
	g/m3
	*

	Укупни испарни остатак
	g/m3
	-

	Губитак жарењем 
	g/m3
	-

	Остатак при спаљивању - пепео
	g/m3
	-

	Алкалитет
	gCaCO3/m3
	-

	Амонијачни азот
	g/m3
	40

	Нитритни азот
	g/m3
	10

	Нитратни азот
	g/m3
	-

	Органски азот - Kjeldahl
	g/m3 N
	-

	Укупни азот
	g/m3
	100

	Укупни фосфор
	g/m3
	5


         4.3. Вриједности квалитета ваздуха на предметној локацији треба бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ број 124/12). 
Табела бр.4: Граничне вриједности квалитета ваздуха
	Период узимања средње вриједности мјерења
	Гранична вриједност
	Граница толеранције
	Толерантна вриједност

	Сумпор – диоксид

	Један сат
	350 µg/m3
	150 µg/m3
	500 µg/m3

	Један дан
	125 µg/m3
	-
	125 µg/m3

	календарска година
	50µg/m3
	
	50 µg/m3

	Азот - диоксид

	Један сат
	150 µg/m3
	75 µg/m3
	225 µg/m3

	Један дан
	85 µg/m3
	40 µg/m3
	125 µg/m3

	Календарска година
	40 µg/m3
	20 µg/m3
	60 µg/m3

	Суспендоване честице (МР10)

	Један дан
	50 µg/m3
	25 µg/m3
	75 µg/m3

	Календарска година
	40 µg/m3
	8 µg/m3
	48 µg/m3

	Суспендоване честице (МР2.5)Стадијум 1

	Календарска година
	25 µg/m3
	5 µg/m3
	30 µg/m3

	Суспендоване честице (РМ2.5)Стадијум 2

	Календарска година
	20 µg/m3
	-
	20 µg/m3

	Олово

	Један дан
	1 µg/m3
	-
	1 µg/m3

	Календарска година
	0,5 µg/m3
	0,5 µg/m3
	1 µg/m3

	Бензин

	Календарска година
	5 µg/m3
	3 µg/m3
	8 µg/m3

	Угљен моноксид

	Максимална дневна осмочасовна вриједност
	10 µg/m3
	6 µg/m3
	16 µg/m3

	Један дан
	5 µg/m3
	5 µg/m3
	10 µg/m3

	Календарска година
	3 µg/m3
	-
	3 µg/m3


Табела бр.5: Циљна вриједност за суспендоване честице PM 2.,5
	Период узимања средње вриједности мјерења
	Циљна вриједност

	Календарска година
	25 µg/m3


Табела бр. 6.: Циљна вриједност за приземни озон
	Циљна вриједност за приземни озон (О3)

	Циљ
	Период рачунања просечне вриједности
	Циљна вриједност

	Заштита здравља људи
	Максимална дневна осмочасовна средња вриједност
	120 µg/m3 се несмије прекорачити у више од 25 дана по календарској годину у току три године мјерења

	Заштита вегетације
	Од маја до јула
	Вриједност АОТ40 (израчунати из једночасовних вриједности) 18000 µg/m3 по часу у току 5 год. мјерења


5. Мониторинг
         5.1.  Одговорно лице Николић Благоје из насеља Економија, дужно је спроводити мониторинг загађујућих материја у периоду важења еколошке дозволе како је прописано у табели:
        Табела број 7: План мониторинга
	Предмет

мониторинга
	Параметар који се

осматра
	Мјесто вршења

мониторинга
	Начин вршења

Мониторинга одабраног фактора / врста опреме за мониторинг
	Вријеме вршења мониторинга сталан или повремен мониторинг
	Одговорност 

	Квалитет

отпадних

вода 
	Извршити

анализу

узорака

отпадне

воде у складу са

Правилником
	На мјесту испуста у крајњи рецепијент

	Теренско

испитивање

мобилном

опремом и

лабораторијско испитивање

параметара

квалитета воде.
	Један пут годишње

у складу са

Правилником о словима за испуштање

отпадних вода у јавну канализацију („Сл. гласник РС“, бр. 44/01)
	Извођач /фирма

специјализована за

мониторинг вода и надзор Инвеститора

	Квалитет

ваздуха
	Извршити мјерење параметара показатеља квалитета ваздуха

SО2, NО2, СО2 И РМ10) 
	Круг објекта
	Мјерење у складу са наведеном законском регулативом
	Једном годишње у складу са Уредбом о граничним вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“ бр.124/12
	Извођач /фирма

специјализована за мониторинг ваздуха и

надзор Инвеститора

	Ниво буке
	Извршити

мјерење

укупног

нивоа буке на границама 
локација пословних објеката предузећа према најближим стамбеним објектима
	На локацији

погона 


	15-минута

еквивалентни

ниво буке 
	Мјерење буке

вршити један пут годишње у

периоду рада у складу са  Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Сл. гласник РС“, бр 02/23).
	Извођач/фирма

специјализована за мониторинг буке и надзор Инвеститора

	Квалитет земљишта
	Физичко

хемијски

параметри

	На локацији погона
	Зависно од врсте загађења
	У  случају инцидентних ситуација или по налогу надлежне инспекције
	Извођач

/Фирма специјализована за мониторинг

земљишта и надзор

Инвеститора


5.2. Мониторинг обавља овлашћено правно лице а о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе. 

6.  Одговорно лице постројења дужно је поступати у складу са Правилником о регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења („Службени гласник РС“, број 55/23) и о томе извјештавати Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске, једном годишње.

7.  Да би се заштитила животна средина, то јест вода, ваздух и земљиште инвеститор је у обавези да испуни предвиђене мјере заштите прописане и другим сагласностима, као и у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе.
8.  Саставни дио овог рјешења су Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе и План управљања отпадом, израђени од овлашћене институције „ПРЕВЕНТА“ д.о.о. Угљевик.
         9.  Сваку од промјена потребно је документовати преко овлаштених субјеката (институција које се баве заштитом радне и животне средине). 
        10.  Еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година а што је у складу са чл. 90. став 7. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20). 
        11.  Обнављање еколошке дозволе врши се на захтјев одговорног лица, који се подноси надлежном органу најкасније три мјесеца прије истека рока, уз који се прилажу докази који су потребни у сврху обнављања и ревизије услова из наведене дозволе (чл. 94. Закона о заштити животне средине и чл. 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17)).
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

         Инвеститор, Николић Благоје из насеља Економија, дана 31.12.2025.год., поднео је Градској управи Града Зворник, Одјељењу за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Захтјев за издавање еколошке дозволе за објекат Аутолимарске радње „БЛАЖО“         који се налази у насељу Економија број 6/11, град Зворник, на грађевинској парцели означеној као к.п. број: 5179/61  К.О. Зворник.
        Уз Захтјев су достављени Докази, које је урадила овлашћена институција „ПРЕВЕНТА“ д.о.о. Угљевик која поседује лиценцу за обављање дјелатности из области заштите животне средине, број: 18-Е/23 од 03.04.2023.год. Докази уз захтјев и План управљања отпадом су саставни дио овог Рјешења. 
Инвеститор је уз Захтјев за издавање еколошке дозволе, поред Доказа број протокола: 8662-12/25 од 15.12.2025.године, приложио и сљедећу документацију:
· Рјешење, Одјељење за привреду, развој, пољопривреду и друштвене дјелатности, Градска управа Града Зворник, број: 08-350-144/16 од 11.08.2016.год.
· Потврда о регистрацији, Министарство финансија Републике Српске, Пореска управа, број: 06/1.06/0801-455/3-13-97/16 од 12.08.2016.год.

· Копија катастарског плана, Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове Бања Лука, ПЈ Зворник, К.О. Зворник, број плана:11, катастарски подаци: 21.21-952.1-2-403/25 од 25.12.2025.год.
· Уговор, МХ „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗЕДП „Електро–Бијељина а.д Бијељина, број: 20/19-260 од 25.03.2019.год.
· Доказ о уплати градске административне таксе.

      У доказима је обрађен предметни објекат Аутолимарска радња „БЛАЖО“, који се налази у насељу Економија број 6/11, град Зворник, на грађевинској парцели означеној као к.п. број: 5179/61  К.О. Зворник, инвеститора Николић Благоја из насеља Економија. Објекат садржи слиједеће просторије:  двије аутолимарске радионице и мокри чвор. Смјештен је у стамбено – индустријској зони која је 100-150 m удаљена од пута Зворник –Бијељина. Основна намјена објекта је пружање лимарских услуга за аута и фарбање аута. Објекат аутолимарске радионице је димензија 11,00 m х 6,00 m, спратности Пр, површине 66 m2.
У аутолимарској радњи врши се уклањање оштећења на возилима која су настала усљед механичког дејства, усљед атмосферских прилика или старења, поправља, израђује или врши замјена оштећених дијелова возила од лима. Осим израде, поправке или замјене оштећених дијелова каросерије, у аутолимарској радњи се поправља и врши замјена браника, врата, поклопца мотора, поклопца пртљажника, издувне цијеви, затим поправка лежишта вјетробранског стакла, бочних стакала и задњег стакла, као и њихова замјена. Такође се врши припрема возила за заштиту од корозије.

У аутолимарској радњи могу се поправљати све врсте возила. Најчешће се поправљају аутомобили и мањи камиони, а рјеђе раде на већим камионима, аутобусима и тракторима. У раду се користе инструменти за мјерење и контролисање, затим рукује се алатима за стезање и ручну обраду лима, машинама за обликовање лима, алатом и прибором за заваривање и лемљење, као и системима за поправку шкољке. Ту се планира, припрема, изводи рад и врши провјера квалитета обављеног посла, при томе рационално користећи средства рада, енергију, материјал и вријеме. Неопходно је да се користи одговарајућа техничко-технолошку документација (радионички цртежи, цртежи подсклопова, листа требовања материјала, технолошки поступак са описом рада по  операцијама и захватима итд). Такође, неопходна је добра комуникација са сарадницима, као и са странкама, уз поштовање принципа пословне политике.

Након аутолимарских радњи на ауту, врши се лакирање аута. Прије лакирања обављаје се припремне радње: прање, полирање, антикорозивна заштита, заравнавање, брушење и након тога лакирање дијелова возила или читавих возила уз надзор квалификованог радника.

Припремне радње подразумијевају: чишћење, одмашћивање и прање возила; демонтажа и монтажа дијелова који се не лакирају, заштићивање дијелова возила који се не лакирају, скидање старе боје, скидање хрђе, антикорозивна заштита, темељење подлоге, мијешање и наношење ауто-кита, брушење – ручно и машином, чићење и прање алата, чишћење и заштита подвожја, наношење примера, филлера, базе и завршног лака прскалицом, полирање лака, припрема за личење и личење металних подлога. Боје за фарбање аутомобилских дјелова долазе измиксане. 
       Све машине које се користе у процесу производњеи пружања услуга морају бити прегледане од стране надлежне институције.

У аутолимарској и лакирерској радњи користе се машине и инструменти карактеристични за ову врсту дјелатности, као што су: ручни ситни алат, брусилице (мала и велика), бушилица, средство за чишћење, компресор, пиштољ за фарбање, апарат за варење-СО2. Све машине које се користе у процесу производње и пружања услуга морају бити прегледане од стране надлежне институције.
       Сходно члану 88. Закона о заштити животне средине, заинтересована јавност је о поднешеном захтјеву била упозната обавјештењем постављеним на огласној плочи Градске управе Града Зворника и на интернет страници Града Зворник у периоду 04.01.- 04.02.2026. год. У Законом предвиђеном року од 30 дана  није изјављена ниједна примједба.
          О резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе, сходно члану 92. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).
Одговорно лице предметног објекта дужно је обавестити надлежни орган о промјени одговорног лица, на основу члана 4. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17 ).
Одговорно лице предметног објекта сходно члану 8. став 2. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача („Службени гласник РС“, бр. 92/07) дужно је доставити извјештај о постројењима / загађивачима надлежном органу Градске управе Града Зворник о подацима наведеним у Табели 2. у формату прописаном у Табели 3. а  које се налазе у прилогу Правилника.
Одговорно лице предметног објекта дужно је поднијети захтјев за обнову еколошке дозволе најкасније три мјесеца прије истека важеће дозволе, на основу члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17) и чл. 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).
 Имајући у виду да су докази у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине  („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), да је инвеститор приложио сву неопходну документацију, као и да није било примједби јавности  одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Градска административна такса је наплаћена у износу од 40,00 КМ и наплаћена је по тарифном броју 10. Одлуке о административним таксама Града Зворника („Службени гласник Града Зворника“, број 3/16 и 8/21).
Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење     грађевинарство и екологију Републике Српске у року од 15 дана од дана достављања рјешења.
Жалба се предаје путем овог органа писмено или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ републичке административне таксе, по тарифном броју 2. Закона о административним таксама („Службени гласник РС“, број: 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20).
        Обрадила
        Сања Бјековић
Контролисао 



        


НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
шеф одсјека                                                                                          Бојан Стевановић





        

Доставити :                                                                                         
- подносиоцу захтјева                                                               
- еколошком инспектору
- архива

- евиденцији
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