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Број: 05-511-62/2019
Датум: 12.11.2019.год.

Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Градске управе Града Зворник, рјешавајући по захтјеву инвеститора „О.F. company“ Д.o.o. Шетићи - Зворник, од 29.10.2019.године, у поступку обнављања еколошке дозволе за објекат бензинске пумпе са ТНГ-ом који се налази у насељу Шетићи бр. 148, град Зворник, на основу члана 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12 и 79/15), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само ако имају еколошку дозволу („Службени гласник РС“, број 124/12), члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“ број 28/13 и 104/17) и члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.  Обнавља се РЈЕШЕЊЕ - ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, број: 05-511-73/2014 од 28.11.2014.год. која је издата инвеститору „О.F. company“ Д.o.o. Шетићи – Зворник, за објекат бензинске пумпе са ТНГ-ом који се налази у насељу Шетићи бр. 148, град Зворник, на грађевинској парцели означеној као к.п. број: 394/5, 394/6 и 395/2 К.О. Шетићи, са роком важења до  12.11.2024.год., под сљедећим условима:
2. Обнавља се Рјешење - еколошка дозвола за објекат бензинске пумпе са ТНГ-ом. Предметни објекат је следећег садржаја:
· Продајни објекат 7,50 m х 10,00 m,

· Надстрешница са три точећа мјеста са улазно-излазним тракама, 

· Приступни пут-манипулативни простор за истакалиште,

· Два двокоморна резервоара запремине 30+20 m3.

· Један резервоар за ТНГ запремине 30 m3.

        3. Инвеститор, „О.F. company“ Д.o.o. Шетићи – Зворник, дужан је да током рада и престанка рада предметног објеката, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12 и 79/15), примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину, а посебно:
3.1.   Мјере спречавања емисија у ваздух и заштита од буке
· Све манипулативне површине је потребно редовно чистити, прати и одржавати да би се спрјечиле прекомјерне концентрације прашине око предметног објекта.
· За спречавање евентуалног настајања прашине, нарочито у сушном периоду, примјенити „прскање“ интерних саобраћајница и површина у кругу предметног објекта.
· Потребно је асфалтирати манипулативне и радне површине ради лакшег чишћења и одржавања.
· Пратити и мјерити емисију загађујућих материја у ваздух како би се испунили услови дефинисани у Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“,  број: 124/12).
· У случају повећаног нивоа буке на локацији, услед рада пумпи и помоћних уређаја приликом услуживања возила, извршити набавку технички савременијих и ефикаснијих аутомата за точење горива. 
· Уређаји, односно постројења која емитују буку морају бити атестирани, односно морају бити конструисани као изоловани, тако да у спољну средину неће емитовати буку преко дозвољеног нивоа.
· Слободне површине на границама са другим парцелама, засадити ниским и високим растињем ради смањења буке и прашине тј. формирати заштитни зелени појас.
3.2.   Мјере спречавања емисија у воду и земљиште  
· Само пречишћене воде испуштати у крајњи реципијент у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља где нема јавне канализације („Службени гласник РС“, број 68/01) и Правилником о условима  испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник РС“, број: 44/01).
· Санитарно-фекалне отпадне воде из објекта испуштати у трокоморну септичку јаму.
· Септичку јаму одржавати у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља где нема јавне канализације („Службени гласник РС“, број  68/01).
· Чишћење водонепропусне септичке јаме вршити најмање два пута годишње, а по потреби и чешће и о томе водити уредну евиденцију.
· Све отпадне воде требају се третирати на начин да се не угрози квалитет подземних и површинских вода.

· Отпадне воде са манипулативних површина путем сливних канала одводити у сепаратор уља и масти.
· Сепаратор уља и масти треба редовно чистити и одржавати како би се успјешно одвајале зауљене фазе приспјелог ефлуента прије пуштања у крајњи реципијент и о томе водити уредну евиденцију.
· Чишћење сепаратора уља и масти вршити преко организације овлашћене за обављање ове врсте послова.

· Атмосферске зауљене воде са манипулативног платоа одводити у сепаратор уља и масти а тек након третмана кроз исти, упустати у крајњи реципијент.
· Канале за прикупљање површинских (атмосферских) вода одржавати, чистити као и систем за прикупљање вода са кровова.
· Манипулативни плато редовно одржавати, тј. свакодневно како неби дошло до непотребних загађења вода.

· Ако се приликом пуњења погонског резервоара моторног возила гориво проспе, обавезно очистити све површине на које се гориво просуло (ради се о бетонираним површинама).

· Несме се вршити пролијевање било какве врсте опасних супстанци или њено одлагање на непрописан начин.
· У случају акцидентног излијевања нафте и нафтних деривата на локацији одмах извршити њихово прикупљање коришћењем комерцијалних патентираних средстава-апсорбенс (пијесак, пиљевина, екопор и др.) и настали отпад одложити као опасан отпад.
· Употребњени апсорбенс и друге загађене материје збринути као опасни отпад.
· Прописно очистити и одржавати круг објекта и уклонити све сувишне предмете. 
· Заштита подземних вода и земљишта од другог комуналног отпада насталог у процесу рада, врши се сакупљањем истог у одговарајуће контејнере и редовним одвозом на комуналну депонију.
3.3   Мјере за спречавање и смањење чврстог отпада

· Отпад који настаје на локацији предузећа прикупљати и раздвајати на мјесту настанка у складу са Планом управљања отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, бр. 19/15 и 79/18).
· Отпад прикупљати и класификовати према Каталогу отпада и збрињавати са овлаштеним институцијама.
· Није дозвољено мијешати опасни и неопасни отпад
· Мјешовити комунални отпад одлагати у метални контејнер на локацији и предавати га локалном комуналном предузећу.

· Обезбједити намјенске посуде, затворене металне контејнере или канте за све идентификоване врсте отпада.

· Контејнери/бурад за складиштење свих врста отпада на локацији морају бити јасно означени типом и нивоом опасности, и морају бити смјештени на бетонске/асфалтне подлоге, лако приступачне за прање и чишћење и пражњење.

· Идентификовани опасни отпад (употребљени адсорбенс, крпе за брисање које су контаминиране опасним супстанцама,...) пажљиво сакупљати и привремено складиштити на издвојеном мјесту, и збрињавати од стране овлаштене институције за исти.

· Контаминирани апсорбент и отпад одлагати у метално буре намјењено за ту врсту отпада а исто празнити од стране овлаштених лица за преузимање опасног отпада.
· Отпадни муљ из уређаја за одвајање (сепаратор уља и масти, трокоморни таложник)  редовно чистити и збрињавати од стране овлаштеног предузећа.

· Инвеститор мора склопити Уговоре (зависно од врсте отпада) са овлаштеним институцијама за коначно збрињавање отпада раздвојеног по каталогу, у складу са Правилником о условима за пренос обавеза управљања отпадом са произвођача и продавача на одговорно лице система за прикупљање отпада („Службени гласник РС“, број 118/05).

· Адекватном организацијом процеса рада спречити настајање и расипање свих врста отпада.
· План за управљање отпадом мора бити у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске", број: 111/13 и 106/15). 
· План управљања отпадом треба ажурирати сваких пет година, сходно чл. 22. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број: 111/13 и 106/15).
4.    Мониторинг

4.1.   Мониторинг буке 
Мониторинг нивоа буке вршити једном годишње, у свим годинама важења еколошке дозволе. Резултати мјерења морају бити у складу са Правилником о дозвољеним границама интензитета звука и шума („Службени лист БиХ“, брoj 46/89).

           4.2.   Мониторинг ваздуха

Мониторинг квалитета ваздуха једном годишње, у свим годинама важења еколошке дозволе. Резултати мјерења морају бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, број 124/12).
 4.3.   Мониторинг  воде 

Квалитативни мониторинг отпадних вода вршити два пута годишње, у свим годинама важења еколошке дозволе. Резултати мјерења морају бити у складу са Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник РС“, број: 44/01).
 4.4.   Мониторинг земљишта

Мониторинг земљишта вршити само у случају акцидентних ситуација или по налогу надлежног еколошког инспектора.

 4.5. Предложена мјерења требају да врше овлаштене институције, а о динамици и резултатима мјерења треба водити уредну евиденцију и достављати извјештаје надлежном органу Градске управе - градском еколошком инспектору.
 5.  Чланом 102. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12 и 79/15) прописана је обавеза вођења регистара постројења и загађивача, који садрже податке о дјелатностима и постројењима која угрожавају или могу угрозити животну средину.

 5.1. Одговорно лице предметног објекта дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистара постројења и загађивача („Службени гласник РС“, број 92/07) и о томе обавјести надлежне органе Градске управе.
Напомена: Одговорно лице дужно је доставити извјештај надлежном органу управе до 30.јуна текуће године за претходну годину извјештавања.
 6.  Уколико дође до значајнијих промјена у раду, случајне или непредвиђене незгоде или акцидентне ситуације која може значајно утицати на животну средину, инвеститор је дужан обавјестити Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја и инспектора за екологију.

 7. Инвеститор је обавезан да се придржава и осталих мјера  заштите животне средине предвиђених у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе за предметни објекат и да предузима и све мјере које су наведене у еколошкој дозволи број: 05-511-73/2014 од 28.11.2014. године.
 8. Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја Градске управе Града Зворник врши сваких пет година ревизију издатих еколошких дозвола на захтјев странке, обнавља дозволу и по потреби мијења услове из дозволе а све у складу са Правилником о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17).
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
Дана 29.10.2019.године инвеститор, „О.F. company“ Д.o.o. Шетићи – Зворник, поднео је Одјељењу за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја захтјев за обнављање и ревизију еколошке дозволе за објекат бензинске пумпе са ТНГ-ом који се налази у насељу Шетићи бр. 148, град Зворник, на грађевинској парцели означеној као к.п. број  394/5, 394/6 и 395/2 К.О. Шетићи.
Уз захтјев су достављени следећи прилози:
1. Еколошка дозвола која се обнавља, број: 05-511-73/2014 од 28.11.2014.год.

2. Записник о стручном налазу резултата мерења вањске буке, извјештај о анализи отпадне воде и стручни налаз мјерења концентрације експлозивних пара бензина у радној средини, број: 961-09/19 од септембра 2019.године. Извјештај урадио „ТЕМ - ИНЖЕЊЕРИНГ“ Д.О.О. Бања Лука.
3. Записник инспектора за заштиту животне средине, број: 09-511-98/2019 од 02.10.2019.год.
4. Овјерена изјава одговорног лица на основу члана 5. тачка 4. под в. “Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола“ („Службени гласник РС“ бр. 28/13), од 29.10.2019.године.
5. Доказ о уплати административне таксе.
6. План управљања отпадом, број протокола: 961-09/19 од септембра, урадио „ТЕМ - ИНЖЕЊЕРИНГ“ Д.О.О. Бања Лука.

7. Рјешење о регистрацији, Окружни привредни суд у Бијељини, број: 059-0-Reg-11-000 162 од 13.04.2011.год.
8. Рјешење, Одјељење за стамбено – комуналне послове и послове саобраћаја, Општина Зворник, број: 05-205-25-152/13 од 18.06.2013.год.

        Из извјештаја о извршеним мјерењима може се видети:
      - Извршено је мјерење присуства експлозивних пара бензина на локацији објекта - бензинске пумпе са ТНГ-ом која се налази у мјесту Шетићи, инвеститора „О.F. company“ Д.o.o. Шетићи – Зворник, дана 16.09.2019.год. а мјерење је вршено на три мјерна мјеста и то: једно мјерно мјесто испред аутомата за точење горива и два мјерна мјеста код резервоара. На основу добијених резултата мјерења може се закључити да измјерене вриједности експлозивних испаравајућих пара бензина у ваздуху испод граничне вриједности дефинсане стандардом JUS.Z.BO.001/91 (бензина тачке кључања 40-120(С - 500 mg/m3).
      - Мјерење буке извршено је дана 16.09.2019.год. на три мјерна мјеста, на локацији објекта- бензинске пумпе са ТНГ-ом која се налази у мјесту Шетићи, инвеститора „О.F. company“ Д.o.o. Шетићи – Зворник у вањској средини а добијени резултати не прелазе допуштене нормативе, према важећем Правилнику о дозвољеним границама интензитета звука и шума („Службени лист СР БиХ“, број 46/89). Подручје погона се према поменутом правилнику сврстава у IV зону (трговачко, пословно стамбено и стамбено уз саобраћајне коридоре, складишта без тешког транспорта).
      - Извршено је испитивање узорка отпадне воде са локације објекта - бензинске пумпе са ТНГ-ом која се налази у мјесту Шетићи, инвеститора „О.F. company“ Д.o.o. Шетићи – Зворник. Узорковање отпадне воде вршено је дана 04.09.2019.год. а узорак достављен на анализу „Институту Мол“ д.о.о. Стара Пазова. Из резултата анализе воде (извјештај број: 3076/19) од 16.09.2019.год. види се да вриједности не прелазе граничне вриједности прописане Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник РС“, број: 44/01)
Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у поступку обнове рјешења неопходно извршити измјену услова из еколошке дозволе, који се односе на конкретизовање мјера заштите животне средине по сегментима и у цјелини и мониторинг, што је учињено у поступку обнове предметног рјешења.
Цијенећи да су испуњени услови из члана 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12 и 79/15) и члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17), одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Градска административна такса је наплаћена у износу од 40,00 КМ и наплаћена је по тарифном броју 10. Одлуке о административним таксама  Града Зворника („Службени гласник Града Зворника“, број 3/16 ).
Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију у Бања Луци у року од 15 дана од дана достављања рјешења.
Жалба се предаје путем овог органа писмено или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ републичке административне таксе, по тарифном броју 2. Закона о административним таксама („Службени гласник РС“, број 100/11, 103/11 и 67/13).
               Обрадила
            Сања Бјековић

Доставити :                                                                               НАЧЕЛНИК  ОДЈЕЉЕЊА
      - подносиоцу захтјева
      - еколошком инспектору                                                     Бранко Јашић,  дипл.инж.
               - архиви
               - евиденцији
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