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Број: 05-96-61/2024
Датум: 25.10.2024.год.
     Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Градске управе Града Зворник, рјешавајући по захтјеву инвеститора Стевановић Александра из насеља Каракај, за издавање еколошке дозволе за објекат ЗР „КЛАОНИЦА КАРАКАЈСКО ПОЉЕ“ која се налази у насељу Каракај, Жељезничка станица бб, Зворник, од 11.09.2024.год., а на основу члана 85. и 89. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само ако имају еколошку дозволу („Службени гласник РС“, брoj 124/12) и члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Даје се инвеститору Стевановић Александру из насеља Каракај, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за објекат ЗР „КЛАОНИЦА КАРАКАЈСКО ПОЉЕ“ која се налази у насељу Каракај, Жељезничка станица бб, Зворник, на грађевинској парцели означеној као к.п. број: 5284 К.О. Зворник.
2. Опис активности и постројења за које се издаје еколошка дозвола:
Објекат клаонице се налази у Каракају. У основи објекат је у облику слова Л. Kлаоницa је међусобно повезанa каналом са помоћним објектом за прихват стоке. Дужина канала је 21,00 m, ширина ccа 1,20 m. У предметној клаоници се врши само клање и примарна обрада трупова и нема даље прераде меса. Врши се и услужно клање животиња које се довозе са околних фарми. Предметни објекат - клаоница и припадајући помоћни објекти су узети под закуп. 

Еколошка дозвола се издаје за :

· Oбјекат клаонице, димензија 10,75 х (10.80 + 1,60) m, спратности Пр + Пк.
· Помоћни објекат,  димензија 7,45 х (4,00 + 2,00) m, спратности Пр
3. Инвеститор Стевановић Александар из насеља Каракај, дужан је:
         3.1.  Да током изградње, рада и престанка рада предметног објекта, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине („Службени Гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) тако:

· Да се предузму све одговарајуће превентивне мјере тако да се спречи загађивање и да се не проузрокује значајније загађење.

· Да се примјењују најбоље расположиве технике.

· Да избјегава продукцију отпада.

· Уколико долази до стварања отпада, количина ће се свести на најмању могућу мјеру или ће се вршити рециклажа или уколико то није технички или економски изводљиво, отпад се одлаже а да се при том избјегава или смањује било какав негативан утицај на животну средину.
· Да се енергија и природни ресурси ефикасно користе.

· Да се предузму неопходне мјере за спречавање несрећа и ограничавање њихових посљедица.

· Да се предузму неопходне мјере након престанка рада постројења да би се избјегао било какав ризик од загађења и да би се локација на којој се постројење налази вратила у задовољавајуће стање.

          3.2. Уколико одговорно лице постројења, током трајања важења издате еколошке дозволе планира промјену природе или функционисања постројења или проширење постројења које може утицати на животну средину, дужан је о томе обавестити орган надлежан за издавање еколошке дозволе писаном обавијешћу, сходно чл. 96. Закона о заштити животне средине. 
3.3. Инвеститор Стевановић Александар из насеља Каракај, дужан је да током рада и престанка рада предметног објекта, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину, а посебно:
3.3.1.    Заштита ваздуха и заштита од буке

· Све радне и манипулативне површине потребно је асфалтирати или бетонирати ради лакшег одржавања.
· Адекватном организацијом рада спријечити стварање гужве и застоја.
· Редовно одржавати интерне саобраћајнице.
· Транспорт, манипулације и складиштење животиња вршити искључиво са одговарајућим возилима и на одговарајућим транспортним површинама.
· Користити технички исправна транспортна возила.
· Редовно вршити чишћење и дезинфекцију простора за прихват животиња зеолитом ради смањења непријатних мириса (NH3).
· Простор клаонице заштити постављањем мрежице на прозорским отворима и вратима ради спречавања уласка инсеката (мува ) и  контаминације меса.
· Ситем за хлађење одржавати у исправном стању.
· Све манипулативне површине око клаонице је потребно редовно чистити, прати и одржавати да би се спријечиле прекомјерне концентрације лебдећих честица око објекта.
· Емисија гасова сагоријевања горива у моторима возила свести на минимум на начин да се возила задржавају на платоу са мотором у раду, само онолико колико је неопходно за маневрисање возилом.

· Заштиту од повећане буке настале у процесу рада вршити употребом машина које не емитују повећан ниво буке, те звучном изолацијом извора буке, објекта или слично. 

· Квалитет ваздуха на локацији мора бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ број 124/12).
· У случају повећаног нивоа буке усљед рада уређаја у објектима, извршити у складу са техничким могућностима херметизацију извора буке.

· Редовним одржавањем, ремонтовањем и држањем опреме и инсталација у исправном стању, постиже се и значајан ниво превенције у погледу емисија загађујућих материја.

· Испуњавати услове предвиђених Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23).
· У случају повећаног негативног утицаја буке на околну средину потребно је формирати зелени појас од високе вегетације и тиме ублажити негативан утицај. 
· Извршити правилан одабир и диспозиција дрвореда и другог зеленила у циљу формирања заштитних баријера и спријечавање непријатних мириса.
3.3.2.    Заштита вода и земљишта
· Само пречишћене воде испуштати у крајњи реципијент у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник РС“, број: 44/01).
· Отпадне санитарно - фекалне воде из предметног објекта системом одводних канала спроведити у систем јавне канализације у складу са Правилником. 

· Отпадне атмосферске воде са крова објекта системом олука и одводних канала спроводити у сепаратни дио канализационог система, а затим у крајни реципијент - околне зелене површине.
· Редовно чистити и одржавати у функционалном стању све елементе канализационог система који прикупљају отпадне воде.

· Отпадну технолошку воду третирати на таложнику и сепаратору води у систем јавне канализације као крајњи реципијент.

· Правилно одржавање сепаратора:

a) Сваких 15 дана, односно послије велике кише или прања платоа отворити поклопац коморе сепаратора те извршити испуштање масноће и уља у посуду за талог, затим поново затворити затварач. О томе водити књигу евиденција са назначеном количином прикупљених масноћа, даном  пражњења, начином и мјестом одлагања зауљеног отпада.

б) Сваких шест мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстог материјала    (пијесак и шљунак). Када се напуни посуда за талог извршити пумпање талога клипном пумпом. Поред сепаратора треба да се налази  непропусна посуда у коју се сипају издвојене материје из сепаратора.

             в) Поклопци сепаратора морају бити закључани. Код сваког рада у сепаратору забрањује се прилаз са отвореним пламеном.

· Конструкција сепаратора треба да омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених течних нафтних деривата у посуду- буре са поклопцем. 

· Загађење земљишта отпадним водама, мора бити спријечен правилним и редовним одржавањем фекалне канализационе мреже  на предметној локацији и правилним одводом  отпадних вода са манипулативних површина и технолошких отпадних вода.
· Редовно вршити чишћење сепаратора од стране надлежног предузећа и водити евиденцију.

· Редовно чистити  таложник за прихват технолошких отпадних вода.
· Контролисати квалитет воде  из таложника прије упуштања у јавну канализацију.
· Да се редовно одржавају и чисте решеткасти канали који скупљају површинске воде.
· Приликом одржавања и чишћења саобраћајних и манипулативних површина, препоручује се употреба воде сабијене под притиском како би се трошиле што мање количине  воде.

· Спречити неконтролисано расипање отпада.

· Прописно очистити и одржавати круг објекта и уклонити све сувишне предмете. 
· Заштита подземних вода и земљишта од другог комуналног отпада насталог у процесу рада, врши се сакупљањем истог у одговарајуће контејнере и редовним одвозом на комуналну депонију.
3.3.3.    Мјере за управљање отпадом

· Отпад који настаје на локацији предузећа прикупљати и раздвајати на мјесту настанка у складу са Планом управљања отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, број: 19/15 и 79/18).
· Контејнере држати на чврстој бетонској подлози, приступачној за прилаз возила комуналне службе.

· Комунални и други отпад не смије се неконтролисано одлагати, односно мора се збрињавати у договору са овлаштеним службама и о томе водити евиденцију.
· За одлагање отпадних материја потребно је користити одговарајуће контејнере у кругу, који се празне према уговору са комуналним предузећем .
· Отпадни материјал скупљати на одређено мјесто до преузимања од стране овлаштене службе.

· Набавити довољан број намјенских контејнера и посуда за збрињавање свих врста отпада и исте поставити на локацији уређеној за безбиједно привремено одлагање.

· Контејнери и посуде за складиштење отпада морају бити намјенски, са јасно означеном врстом отпадом и нивоом опасности отпада.

· Произвођач и ималац отпада је одговоран за еколошки прихватљиво складиштење отпада прије његовог поврата и одлагања  користећи адекватну опрему, поступак или постројење за поврат или одлагање у складу са прописаним условима или користећи овлашћену службу за третман отпада уз надокнаду („Службени гласник РС“, број: 111/1, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21).

· Одговорно лице дужно је да се придржава мјера из Плана управљања отпадом урађеним у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске", број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21).

· Одговорно лице објеката, треба да активно и ажурно води послове и евиденцију чишћења и одржавања истих, а све наведене послове да обавља по важећем уговору са комуналним предузећем.
· Сви простори за одлагање отпада, као простор за привремено одлагање клаоничког отпада и контејнери морају бити постављени тако да не долази до ширења непријатних мириса у околину.

· Нус производе (рогови, папци, длаке итд.) треба скупљати у посебним посудама и у посебној просторији, а након прикупљене веће количине предавати комуналном предузећу.

· Опасни отпад од расхладних система одлагати на посебном мјесту у затвореном контејнеру и предавати га овлаштени предузећима за сакупљање те врсте отпада.

· Опасни отпад који може настати из сепаратора масти и  уља његовим чишћењем такође збрињавати на посебно мјесто у метално буре и одвоз од стране овлаштеног предузећа  са којим се склапа Уговор.

· Сав комунални отпад свакодневно сакупљати и односити у предвиђене посуде (канте), а затим депоновати у контејнер и одвозити од стране надлежног комуналног предузећа са којим се склопа Уговор о пословно-техничкој сарадњи .

· Евентуално настали опасни отпад се мора складиштити у посебне посуде на издвојеном мјесту до преузимања од стране овлаштеног предузећа са којим се склапа Уговор о пословно-техничкој сарадњи.

· Уговоре са овлашћеним институцијама за збрињавање отпада треба закључити за све врсте отпада.
· Муљ сепаратора вода/уље (опасни отпад) збрињавати преко организације верификоване за збрињавање ове врсте отпада. 

· Водити мјесечну и годишњу евиденцију о количинама насталог отпада.
· Адекватном организацијом процеса рада спречити настајање и расипање свих врста отпада.
· План управљања отпадом треба ажурирати сваких пет година, сходно чл. 22. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21).
· Одредити лице одговорно за управљање отпадом, у складу са чл. 31. Закона о управљању отпадом.
· Врсте отпада које настају у фази рада пострјења и које се морају адекватно збринути:
     Табела бр.1: Врсте  отпада које се могу јавити на предметној локацији 

	Шифра
	Назив отпада

	02
	Отпад од пољопривреде,хортикултуре,шумарства,лова и риболова,припреме и прераде хране

	02 02
	Отпади од припреме и обраде меса,рибе и друге хране животињског поријекла

	02 02 01
	Муљеви од прања и чишћења

	02 02 02
	Отпади од животињског ткива

	02 02 03
	Материјали неподобни за јело и обраду

	02 02 04
	Муљеви од третмана течног отпада на локацији стварања

	02 02 99
	Отпади који нису другачије специфицирани

	02 01 06
	Животињски фецес,урин и ђубриво(укључујући и отпадну сламу),течни отпад,сакупљен одвојено и третман даље од локације стварања

	13 05
	Садржај сепаратра уље/вода

	13 05 02 *
	Муљеви из сепаратора уље/вода

	13 05 06*
	Уља из сепаратора уље/вода

	13 05 07*
	Зауљена вода из сепаратора уље/вода

	20
	Комунални отпади(кућни отпад и слични комерцијални и индустријски отпади),укључујући одвојено сакупљање фракције

	20 01 01
	Папир и картон

	20 01 02
	Стакло

	20 01 39
	Пластика

	20 01 40
	Метали

	20 03
	Остали комунални отпади

	20 03 99
	Комунални отпади који нису другачије спецификовани

	20 01 23*
	Одбачена опрема која садржи хлорофлуороугљоводонике (расхладни уређаји исл.)


     Напомена: Опасни отпад у Каталогу отпада има ознаку звијездице (*)
             3.3.4.   Мјере заштите у случају инцидентних ситуација
У случају пожара потребно је предузети сљедеће мјере:

· Обавијестити ватрогасна друштва-јединице према упутству.
· Потребно је извршити евакуацију објекта.
· Приступити гашењу пожара средствима за гашење (угљендиоксид и прах).
· Обезбједити несметан приступ објектима (за ватрогасну службу и сл.).
· Извршити потпуну санацију евентуално настале штете у што краћем временском року.
            3.3.5.   Мјере након затварања постројења
· Извршити измјештање опреме са локације.
· Сви отпадни материјали се морају уклонити са локације и са њима поступати у складу са њиховим карактеристикама.

· Потребно је извршити пренамјену објекта и у складу са дјелатношћу која ће се обављати прибавити нову еколошку дозволу.
         3.4. Инвеститор, Стевановић Александар из насеља Каракај, обавезан је да се придржава и осталих мјера заштите животне средине предвиђених у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе за предметни објекат.
4. Приликом рада постројења несмију се прекорачити граничне вриједности за загађујуће материје и то:
         4.1. Вриједности квалитета ваздуха на предметној локацији треба бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ број 124/12). Мониторинг ваздуха вршити у случају жалбе грађана или по налогу инспектора. 
Табела 2: Граничне вриједности,толерантне вриједности и граница толеранције за заштиту здравља људи

	Загађујућа материја
	Период усредњавања
	Гранична вриједност
	Граница толеранције


	Толерантна вриједност

	SO2
	1 час
	350 µg/m3

	150 µg/m3
	500 µg/m3

	SO2
	24 часа
	125 µg/m3

	-
	125 µg/m3

	SO2
	Календарска година
	50 µg/m3
	-
	50 µg/m3

	NO2
	1 час
	150 µg/m3

	75 µg/m3
	225 µg/m3

	NO2
	24 часа
	85 µg/m3

	40 µg/m3
	125 µg/m3

	NO2
	Календарска година
	40 µg/m3

	20 µg/m3
	60 µg/m3

	PM10 
	24 часа
	50 µg/m3

	25 µg/m3
	75 µg/m3

	PM10
	Календарска година
	40 µg/m3


	8 µg/m3
	48 µg/m3

	CO
	8 часова 
	10 mg/m3
	6 mg/m3
	16 mg/m3

	CO
	24 час


	5 mg/m3
	5 mg/m3
	10 mg/m3

	CO
	Календарска година
	3 mg/m3
	-
	3 mg/m3


Табела 3: Циљна вриједност за приземни озон

	             Циљ
	Период рачунања просјечне вриједности
	      Циљна вриједност

	Заштита здравља људи
	Максималнадневна осмочасовна средња вриједност
	120µg/m3
(напомена 1)


Уредба о вриједностима квалитета ваздуха(„ Службени гласник Републике  Српске“ број 124/12)

Напомена1: не смије се прекорачити више од 25 дана по календарској години у току три године    мјерења
Концентрације опасне по здравље људи и концентрације о којима се извјештава јавност

Табела 4: Концентрације сумпор диоксида и азот диоксида опасне по здравље људи 
	
Загађујућа материја
	Концентрација опасна по здравље људи

	
Сумпор диоксид
	
500µg/m3

	
Азот диоксид
	                                 400 µg/m3


Уредба о вриједностима квалитета ваздуха(„ Службени гласник Републике  Српске“ број 124/12)

Концентрације опасне по здравље људи мјере се током  три узастопна сата  на локацијама репрезентативним на квалитет ваздуха на подручју чија површина није мања од 100 км2.али у зони или агломерацијама,ако  је њихова површина мања.
Табела 5: Концентрације приземног озона опасне по здравље људи и концентрације о којима се извјештава јавност

	Сврха
	Период усредњавања
	            Граница

	Обавјештење
	1 sat
	180µg/m3

	Упозорење
	1 sat(1)
	               240µg/m3


(1)У циљу доношења краткорочних акционих планова ради заштите здравља људи или животне ококлине,по потреби у зони или агломерацијама утврђује се или предвиђају прекорачења границе у току три узастопна сата.

Максималне дозвољене концентрације за заштиту здравља људи у случају намјенских мјерења

Табела 6: Максимална дозвољена концентрација за чађ

	Перид усредњавања
	Максимална дозвољена вриједност

	Један дан
	
125µg/m3

	Календарска година
	50 µg/m3


Табела 7: Максимална дозвољена  концентрација за Укупне суспендоване честице

	Перид усредњавања
	Максимална дозвољена вриједност

	Један дан
	250 µg/m3

	Календарска година
	90 µg/m3


          4.2.   Бука ван локације предметног објекта несмије да прелази дозвољени ниво буке  који је прописан Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23). Предметни објекат налази у четвртој зони. Дозвољени нивои вањске буке дати су у сљедећој табели. 

Табела бр. 8: Граничне вриједности индикатора буке на отвореном и у затвореном простору
	ЗОНА
	НАМЈЕНА ПРОСТОРА
	Највиши допуштени мјеродавни ниво буке

LReaqT /dB (A)

	
	
	Lday
	Levening
	Lnight
	Lden

	1.
	Подручја намијењена за одмор, лијечење и опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја, укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шума, објекат обликоване природе и споменик парковске архитектуре)
	50
	45
	40
	50

	2.
	Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне)
	55
	55
	40
	56

	3.
	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене
	55
	55
	45
	57

	4.
	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно – стамбена подручја, трговачко – стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице
	65
	65
	50
	66

	5.
	Подручја искључиво занатске, услужно – трговачке, спортско – рекреационе и угоститељско – туристичке намјене
	65
	65
	55
	67

	6.
	Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали
	На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи


Зоне намјене простора из табеле одређују се на темељу докумената просторног уређења и Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/14). 
  4.3.   Граничне вриједности отпадних вода које се испуштају у крајњи рецепијент морају да буду у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/01): 
Табела бр. 9: Граничне вриједности параметара квалитета отпадних вода које се испуштају у јавну канализацију дате су у сљедећој табели: 
	Р.б.
	ПАРАМЕТАР
	ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ
	ГРАНИЧНА ВРИЈЕДНОСТ

	1.
	Температура воде
	°C
	40

	2.
	pH
	jedinice pH
	6,5-9,0

	3.
	Талог након 0,5 часова таложења
	ml/l
	5

	4.
	Укупне суспендоване материје
	g/m3
	500

	5.
	БПК5
	g/m3
	*

	6.
	ХПК
	g/m3
	*

	7.
	Амонијачни азот
	g/m3
	40

	8.
	Нитритни азот
	g/m3
	10

	9.
	Нитратни азот
	g/m3
	-

	10.
	Укупни азот
	g/m3
	100

	11.
	Укупни фосфор
	g/m3
	5


5. Мониторинг
         5.1.  Одговорно лице Стевановић Александар из насеља Каракај, дужно је спроводити мониторинг загађујућих материја у периоду важења еколошке дозволе како је прописано у табели:
Табела бр.10:  План мониторинга
	Предмет

мониторинга
	Параметар који се осматра
	Мјесто вршења мониторинга
	Вријеме вршења мониторинга
	Разлог због чега се врши мониторинг одређеног параметра 


	Рокови



	Квалитет ваздуха 
	Концентрација загађујућих материја 
	На локацији предметног објекта 
	Мјерење концентрације вршити у складу са Уредбом о граничним вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“ бр.124/12)
	Утврђивање и провјера  квалитета ваздуха на локацији клаонице и утицај на околно окружење
	У случају  жалбе грађана или налогу инспектора


	Ниво буке
	Бука на локацији 
	На локацији предметног објекта према  најближим објектима у окружењу
	Мјерење буке  вршити у складу са  Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23) при пуном раду  објекта.
	Утврђивање 

утицаја на околне сусједне објекте у непосредном окружењу
	По жалби грађана или налогу инспектора 


	Квалитет отпадних вода
	Физичко хемијски и биолошки параметри квалитета воде
	На испусту воде из таложника у крајњи реципијент-јавну канализацију
	У складу с Правилником о условима испуштања отпадних вода у  јавну канализацију („Службени гласник“ Републике Српске бр. 44/01).
	Утврђивање и провјера квалитета воде која потиче из процеса рада

	Једанпут годишње  

	Квалитет земљишта
	Физичко хемијски параметри (тешки метали, нафтни угљоводоници и др.).
	У оквиру и ван пословне парцеле
	У складу са Правилником о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту(„Службени гласник Републике Српске“,бр.82/21)
	Утврђивање степена и врсте евентуалне контаминираности земљишта

	Само  у случају акцидентних ситуација.


5.2. Мониторинг обавља овлашћено правно лице а о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе. 

6.  Чланом 102. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) прописана је обавеза вођења Регистара постројења и загађивача.
6.1. Одговорно лице предметног објекта дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистара постројења и загађивача („Службени гласник РС“, број 92/07) и извјештава  надлежни орган у Градској управи Града Зворник о подацима наведеним у Табели 2. у формату прописаном у Табели 3. а  које се налазе у прилогу Правилника.
Напомена: Одговорно лице дужно је доставити извјештај надлежном органу управе до 30.јуна текуће године за претходну годину извјештавања. 

7.  Да би се заштитила животна средина, то јест вода, ваздух и земљиште инвеститор је у обавези да испуни предвиђене мјере заштите прописане и другим сагласностима, као и у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе.
8.  Саставни дио овог рјешења су Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе и План управљања отпадом, израђени од овлашћене институције „ЗАШТИТА, ЕКОЛОГИЈА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ“ д.о.о. Бијељина.
         9.  Сваку од промјена потребно је документовати преко овлаштених субјеката (институција које се баве заштитом радне и животне средине). 
        10.  Еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година а што је у складу са чл. 90. став 7. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20). 
        11.  Обнављање еколошке дозволе врши се на захтјев одговорног лица, који се подноси надлежном органу најкасније три мјесеца прије истека рока, уз који се прилажу докази који су потребни у сврху обнављања и ревизије услова из наведене дозволе (чл. 94. Закона о заштити животне средине и чл. 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17)).
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
         Инвеститор, Стевановић Александар из насеља Каракај, дана 11.09.2024.год., поднео је Градској управи Града Зворник, Одјељењу за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Захтјев за издавање еколошке дозволе за објекат ЗР „КЛАОНИЦА КАРАКАЈСКО ПОЉЕ“ која се налази у насељу Каракај, Жељезничка станица бб, Зворник, на грађевинској парцели означеној као к.п. број: 5284 К.О. Зворник.

         Уз Захтјев су достављени Докази, које је урадила овлашћена институција „ЗАШТИТА, ЕКОЛОГИЈА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ“ д.о.о. Бијељина. која поседује лиценцу за обављање дјелатности из области заштите животне средине, број: 28-Е/07 од 08.12.2023.год. Докази уз захтјев и План управљања отпадом су саставни дио овог Рјешења. 
Инвеститор је уз Захтјев за издавање еколошке дозволе, поред Доказа број: 947/24 од 03.09.2024.године, приложио и сљедећу документацију:
· Рјешење, Одјељење за просторно уређење, Општинска управа Зворник, број: 04-361-169/04 од 13.06.2004.год.

· Рјешење, Одјељење за просторно уређење, Општинска управа Општине Зворник, број: 04-364-103/04 од 23.07.2004.год.

· Рјешење, Санитарна инспекција, Општинска управа Општине Зворник, број: 08-510-233/04 од 23.08.2004.год.

· Рјешење о испуњености услова за рад, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, број: 12.05-335-788/15 од 25.09.2015.год.
· Анекс Уговор о пружању и коришћењу комуналних услуга са А.Д. „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник, број: 3137 од 27.02.2019.год.

· Рјешење, Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности, Градска управа Зворник, број: 08-350-354/20 од 13.08.2020.год.
· Рјешење о наслеђивању, нотар Гламочић Драгана, број списа нотара: УПП-124/2024 од 25.06.2024.год.

· Уговор о закупу пословног простора, од 14.08.2024.год.

· Доказ о уплати градске административне таксе.

          У Доказима је описан радни процес који се обавља у предметном објекту: У предметној клаоници се врши само клање и примарна обрада трупова, јер се прасад и јањад припремају за печење у печењари (на другој локацији), те нема даље прераде меса. Производња овакве врсте производа поред хлађења не захтијева и неки други технолошки поступак обраде (сушење, пастеризација и др.), тј. сама технолошка концепција оваквог објекта релативно је једноставна. Како се у овом случају ради о мини клаоници занатског типа, у којој се врши само клање и примарна обрада трупова, нису предвиђени простори  за производњу масти и топљење лоја, као и за даљу прераду меса. Предвиђени технолошки процес  се одвија  тако да се раздвоје и усмјере продукти клања на нечисту и чисту страну, према њиховој намјени, без укрштања технолошких путева. Пројектована је и технолошка опрема која обезбјеђује хигијенско обављање свих операција и квалитетну обраду меса. Предвиђени простори морају да задовоље санитарно-хигијенске услове како за наведену производњу, тако и за потребе радника у објекту. Врши се услужно клање животиња које се довозе са околних фарми те је ветеринарски преглед прије клања већ обављен на фарми. Ветеринарски преглед меса врше потрошачи(наручиоци) код локалних ветеринарских станица по избору.

       У просторијама за клање нечисти дио је одвојен од чистог дијела. Под нечистим дјелом подразумјева се  просторија у којој се обавља омамљивање и клање животиња, скидање коже, шурење, опаљивање и скидање длаке. 

       Под чистим дијелом подразумјева се просторија у којој се обављају остали поступци обраде трупова и органа. Путеви преношења нејестивих производа и конфиската не смију се укрштати са линијама клања и обраде, нити са путевима транспорта јестивих производа.

       Распоред зграда у кругу клаонице је такав да је чисти део круга клаонице концентрисан на једној страни, према главном излазу готових производа, и да је просторно одвојен од нечистог дијела круга клаонице(што је приказано на ситаационо-локационој скици).

       Према Рјешењу о испуњености услова за рад број: 12.05-335-788/15од 25.09.2015.године, издато од стране Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде Бања Лука могу се обављати сљедећи послови:

-  пријем и привремени смјештај папкара за клање

-  клање папкара

-  расијецање и обрада меса

-  хлађење, смрзавање, складиштење и промет меса папкара

Припремање за клање и клање обухвата:
· транспорт стоке до кланице

· омамљивање (електричном струјом или механичким путем)

· искрварење

· скидање коже (говеда и оваца)
· шурење свиња

· одстрањивање длака после шурења
· опаљивање

· вађење унутрашњих органа
· расецање трупова у полутке
· хлађење меса

· одкоштавање меса (пандловање меса)
· складиштење охлађеног меса

Месо се складишти у расхладну комору димензија: 6 x 3 x 3 m.

Конфискат, односно нус производ од клања тј.нејестиви дио за људску употребу (крв, кожа, цријева итд.) се кува и залеђује,а затим продаје као храна за псе и мачке. Папци и рогови се одбацују у комунални отпад.

       Сходно члану 88. Закона о заштити животне средине, заинтересована јавност је о поднешеном захтјеву била упозната обавјештењем постављеним на огласној плочи Градске управе Града Зворника и на интернет страници Града Зворник у периоду 12.09.- 12.10.2024. год. У Законом предвиђеном року од 30 дана  није изјављена ниједна примједба.
          О резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе, сходно члану 92. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).
Одговорно лице предметног објекта дужно је обавестити надлежни орган о промјени одговорног лица, на основу члана 4. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17 ).
Одговорно лице предметног објекта сходно члану 8. став 2. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача („Службени гласник РС“, бр. 92/07) дужно је доставити извјештај о постројењима / загађивачима надлежном органу Градске управе Града Зворник о подацима наведеним у Табели 2. у формату прописаном у Табели 3. а  које се налазе у прилогу Правилника.
Одговорно лице предметног објекта дужно је поднијети захтјев за обнову еколошке дозволе најкасније три мјесеца прије истека важеће дозволе, на основу члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17) и чл. 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).
 Имајући у виду да су докази у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине  („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), да је инвеститор приложио сву неопходну документацију, као и да није било примједби јавности  одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Градска административна такса је наплаћена у износу од 40,00 КМ и наплаћена је по тарифном броју 10. Одлуке о административним таксама Града Зворника („Службени гласник Града Зворника“, број 3/16 и 8/21).
Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење     грађевинарство и екологију Републике Српске у року од 15 дана од дана достављања рјешења.
Жалба се предаје путем овог органа писмено или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ републичке административне таксе, по тарифном броју 2. Закона о административним таксама („Службени гласник РС“, број: 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20).
        Обрадила
      Сања Бјековић
Доставити :                                                                                       НАЧЕЛНИК  ОДЈЕЉЕЊА

- подносиоцу захтјева                                                               Бранко Јашић, дипл.инж.
- еколошком инспектору
- архива

- евиденцији
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