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Број: 05-96-46/2024
Датум: 30.08.2024.год.

Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Градске управе Града Зворник, по захтјеву инвеститора „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, ПЈ Зворник, од 25.07.2024.год., у поступку обнављања еколошке дозволе за објекат бензинске станице  „Зворник“ у насељу Дивич, ул. Светог Саве бр. 69, град Зворник, на основу члана 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само ако имају еколошку дозволу („Службени гласник РС“, број 124/12), члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број 28/13 и 104/17) и члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1.  Обнавља се РЈЕШЕЊЕ - ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, број: 05-511-61/2019 од 25.10.2019.год. која је издата инвеститору „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, ПЈ Зворник, за објекат бензинске станице  „Зворник“ у насељу Дивич, ул. Светог Саве бр. 69, град Зворник, на грађевинској парцели означеној као к.ч. број 96/07 К.О. Зворник, са роком важења до 25.10.2029.год., под сљедећим условима:
2. Погони и постројења за које се обнавља еколошка дозвола су:
· Зграда бензинске станице, површине 54 m2, спратности Пр + 0 (продајни простор са продавницом мјешовите робе, канцеларија, санитарни чвор и магацин).
· Надстрешница са 2 аутомата за истакање, површине сса 81 m2,
· Подземни резервоари за складиштење горива, 3 резервоара запремине 20 000 L и један запремине 50 000 L.
       3. Инвеститор, „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, ПЈ Зворник, дужан је да током рада и престанка рада предметног објеката, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину, а посебно:
3.1.   Мјере спречавања емисија у ваздух и заштита од буке

· Све манипулативне површине је потребно редовно чистити, прати и одржавати да би се спрјечиле прекомјерне концентрације прашине око предметног објекта.
· За спречавање евентуалног настајања прашине, нарочито у сушном периоду, примјенити „прскање“ интерних саобраћајница и површина у кругу предметног објекта.
· Потребно је асфалтирати манипулативне и радне површине ради лакшег чишћења и одржавања.
· Пратити и мјерити емисију загађујућих материја у ваздух како би се испунили услови дефинисани у Уредби о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“,  број:124/12).
· У случају повећаног нивоа буке на локацији, услед рада пумпи и помоћних уређаја приликом услуживања возила, извршити набавку технички савременијих и ефикаснијих аутомата за точење горива. 
· Уређаји, односно постројења која емитују буку морају бити атестирани, односно морају бити конструисани као изоловани, тако да у спољну средину неће емитовати буку преко дозвољеног нивоа.
· На видним мјестима поставити знак „Забрањено пушење“.
· Испуњавати услове предвиђених Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23).
· Препоручују се расади високог растиња око објекта бензинске станице (тампон зона) ради смањења утицаја на аерозагађење и ниво буке. 
3.2.   Мјере спречавања емисија у воду и земљиште  
· Само пречишћене воде испуштати у крајњи реципијент у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља где нема јавне канализације („Службени гласник РС“, број 68/01) и са Правилником о условима  испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник РС“, бр.44/01).
· Санитарно-фекалне отпадне воде из објекта испуштати у трокоморну септичку јаму.
· Септичку јаму одржавати у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља где нема јавне канализације („Службени гласник РС“, број 68/01).
· Чишћење водонепропусне септичке јаме вршити најмање два пута годишње, а по потреби и чешће и о томе водити уредну евиденцију.
· Све отпадне воде требају се третирати на начин да се не угрози квалитет подземних и површинских вода.

· Отпадне воде са манипулативних површина путем сливних канала одводити на третман у сепаратор уља и масти.
· Сепаратор уља и масти треба редовно чистити и одржавати како би се успјешно одвајале зауљене фазе приспјелог ефлуента прије пуштања у крајњи реципијент и о томе водити уредну евиденцију.
· Чишћење сепаратора уља и масти вршити преко организације овлашћене за обављање ове врсте послова.

· Атмосферске зауљене воде са манипулативног платоа одводити у сепаратор уља и масти а тек након третмана кроз исти, упустати у крајњи реципијент.
· Канале за прикупљање површинских (атмосферских) вода одржавати, чистити као и систем за прикупљање вода са кровова.
· Ако се приликом пуњења погонског резервоара моторног возила гориво проспе, обавезно очистити све површине на које се гориво просуло (ради се о бетонираним површинама).

· Несме се вршити пролијевање било какве врсте опасних супстанци или њено одлагање на непрописан начин.
· Манипулативни плато редовно одржавати, тј. свакодневно како неби дошло до непотребних загађења вода.

· У случају акцидентног излијевања нафте и нафтних деривата на локацији одмах извршити њихово прикупљање коришћењем комерцијалних патентираних средстава-адсорбенс (пијесак, пиљевина, екопор и др.) и настали отпад одложити као опасан отпад.
· Употребњени апсорбенс и друге загађене материје збринути као опасни отпад.
· Прописно очистити и одржавати круг објекта и уклонити све сувишне предмете. 
· Заштита подземних вода и земљишта од другог комуналног отпада насталог у процесу рада, врши се сакупљањем истог у одговарајуће контејнере и редовним одвозом на комуналну депонију.
3.3.   Мјере за спречавање и смањење чврстог отпада

· Отпад који настаје на локацији предузећа прикупљати и раздвајати на мјесту настанка у складу са Планом управљања отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, бр. 19/15 и 79/18).
· Отпад прикупљати и класификовати према Каталогу отпада и збрињавати са овлаштеним институцијама.
· Мјешовити комунални отпад одлагати у метални контејнер на локацији и предавати га локалном комуналном предузећу.

· Обезбједити намјенске посуде, затворене металне контејнере или канте за све идентификоване врсте отпада.

· Контејнери/бурад за складиштење свих врста отпада на локацији морају бити јасно означени типом и нивоом опасности, и морају бити смјештени на бетонске/асфалтне подлоге, лако приступачне за прање и чишћење и пражњење.

· Идентификовани опасни отпад (употребљени апсорбенс и сл.) сакупљати посебно и збрињавати од стране овлаштене институције за исти.

· Контаминирани апсорбент и отпад одлагати у метално буре намјењено за ту врсту отпада а исто празнити од стране овлаштених лица за преузимање опасног отпада.
· Отпадни муљ из уређаја за одвајање (сепаратор уља и масти, трокоморни таложник)  редовно чистити и збрињавати од стране овлаштеног предузећа.

· Инвеститор мора склопити Уговоре (зависно од врсте отпада) са овлаштеним институцијама за коначно збрињавање отпада раздвојеног по каталогу.     

· Адекватном организацијом процеса рада спречити настајање и расипање свих врста отпада.

· План за управљање отпадом мора бити у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске", број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21). 

· План управљања отпадом треба ажурирати сваких пет година, сходно чл. 22. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21).

· Врсте отпада које настају у фази рада пострјења и које се морају адекватно збринути:
    Табела бр.1: Врсте  отпада које се могу јавити на предметној локацији 

	Шифра
	Назив отпада

	13
	ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА ТЕЧНИХ ГОРИВА (ОСИМ ЈЕСТИВИХ УЉА И ОНИХ У ПОГЛАВЉИМА 05, 12 и 19) 

	13 05*
	Садржај сепаратора уље / вода

	13 05 01*
	Чврсте материје из комора за отпад из сепаратора уље / вода

	13 05 02*
	Муљеви из сепаратора уље / вода

	13 05 06*
	Уља из сепаратора уље / вода

	13 05 07*
	Зауљена вода из сепаратора уље / вода

	13 05 08*
	Мјешавине отпада из коморе за отпад из сепаратора уље / вода

	15
	ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, ФИЛТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНО

	15 01
	Амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду)

	15 01 01
	Папирна и картонска амбалажа

	15 01 02
	Пластична амбалажа

	15 01 04
	Метална амбалажа

	15 01 06
	мијешана амбалажа 

	15 01 07
	Стаклена амбалажа

	15 01 10*
	Амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама 

	15 02
	Апсорбенти,филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одјећа

	15 02 02*
	Апсорбенти, материјали за филтере (укључујући филтере за уље који нису другачије спецификовани), крпе за брисање, заштитна одјећа, који су контаминирани опасним супстанцама

	15 02 03
	Адсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одјећа  другачији од оних наведених у 15 02 02

	20
	Комунални отпади (кућни отпад и слични комерцијални и индустријски отпади), укључујући одвојено сакупљање фракције

	20 01
	одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01) 

	20 01 01
	Папир и картон

	20 01 02
	Стакло 

	20 01 39
	Пластика

	20 01 40
	Метали

	20 01 99
	Остале фракције које нису другачије спецификоване

	20 03
	Остали комунални отпад

	20 03 01
	Мијешани комунални отпад


        Напомена: Опасни отпад у Каталогу отпада има ознаку звијездице (*)
             3.4.   Мјере заштите у случају инцидентних ситуација

У случају пожара потребно је предузети сљедеће мјере:

· Потребно је извршити евакуацију објекта.

· Приступити гашењу пожара средствима за гашење (угљендиоксид и прах).

· Мобилисати снаге и средства.

· Активирати ватрогасне јединице.

· Обезбједити несметан приступ објектима (за ватрогасну службу и сл.).

· Извршити спашавање људи и материјалних добара

            3.5.   Мјере након затварања постројења
· Након затварања предметног објекта, потребно је извршити рекултивацију терена, у складу са посебним пројектом рекултивације, који ће бити урађен у циљу дефинисања свих операција и активности који се морају предузети у том случају.

· Придржавати се прописаних мјера и стандарда ако се подузму активности рушења грађевина те осигурати надзор надлежних служби. 

         3.6. Инвеститор, „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, ПЈ Зворник, обавезан је да се придржава и осталих мјера заштите животне средине предвиђених у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе за предметни објекат.
4. Приликом рада постројења несмију се прекорачити граничне вриједности за загађујуће материје и то:

          4.1.   Бука ван локације предметног објекта несмије да прелази дозвољени ниво буке  који је прописан Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23). Предметни објекат налази у четвртој зони. Дозвољени нивои вањске буке дати су у сљедећој табели. 

Табела бр. 2: Граничне вриједности индикатора буке на отвореном и у затвореном простору
	ЗОНА
	НАМЈЕНА ПРОСТОРА
	Највиши допуштени мјеродавни ниво буке

LReaqT /dB (A)

	
	
	Lday
	Levening
	Lnight
	Lden

	1.
	Подручја намијењена за одмор, лијечење и опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја, укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шума, објекат обликоване природе и споменик парковске архитектуре)
	50
	45
	40
	50


	2.
	Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне)
	55
	55
	40
	56

	3.
	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене
	55
	55
	45
	57

	4.
	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно – стамбена подручја, трговачко – стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице
	65
	65
	50
	66

	5.
	Подручја искључиво занатске, услужно – трговачке, спортско – рекреационе и угоститељско – туристичке намјене
	65
	65
	55
	67

	6.
	Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали
	На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи


Зоне намјене простора из табеле одређују се на темељу докумената просторног уређења и Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/14). 

  4.2.   Граничне вриједности отпадних вода које се испуштају у крајњи рецепијент морају да буду у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/01): 

Табела бр. 3: Граничне вриједности за квалитет воде у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/01):
	Р.б.
	ПАРАМЕТАР
	ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ
	ГРАНИЧНА ВРИЈЕДНОСТ

	1.
	Температура воде
	°C
	30

	2.
	pH
	jединице pH
	6,5-9,0

	3.
	Талог након 0,5 часова таложења
	ml/l
	0,5

	4.
	Електропроводљивост 
	µS/cm
	-

	5.
	ХПК
	gO2/m3
	125

	7.
	Амонијачни азот
	gN/m3
	10

	8.
	Нитритни азот
	gN/m3
	1

	9.
	Нитратни азот
	gN/m3
	10

	10.
	Укупни азот
	gN/m3
	15

	11.
	Укупни фосфор
	gP/m3
	3

	12.
	Сулфати
	g/m3
	200

	13. 
	Хлориди 
	mg/m3
	250

	14.
	Гвожђе
	mg/m3
	2000

	15.
	Цинк
	mg/m3
	1000

	16.
	Олово
	mg/m3
	10

	17.
	Бакар
	mg/m3
	300

	18.
	Арсен
	mg/m3
	100

	19.
	Кадмијум
	mg/m3
	10

	20.
	Никл
	mg/m3
	10

	21.
	Манган
	mg/m3
	500

	22.
	Минерална уља
	mg/m3
	500


         4.3. Вриједности квалитета ваздуха на предметној локацији треба бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ број 124/12).
Табела бр. 4: Граничне вриједности,толерантне вриједности и граница толеранције за заштиту здравља људи

	Загађујућа материја
	Период усредњавања
	Гранична вриједност
	Граница толеранције


	Толерантна вриједност

	SO2
	1 час
	350 µg/m3
	150 µg/m3
	500 µg/m3

	SO2
	24 часа
	125 µg/m3
	-
	125 µg/m3

	SO2
	Календарска година
	50 µg/m3
	-
	50 µg/m3

	NO2
	1 час
	150 µg/m3
	75 µg/m3
	225 µg/m3

	NO2
	24 часа
	85 µg/m3
	40 µg/m3
	125 µg/m3

	NO2
	Календарска година
	40 µg/m3
	20 µg/m3
	60 µg/m3

	PM10 
	24 часа
	50 µg/m3
	25 µg/m3
	75 µg/m3

	PM10
	Календарска година
	40 µg/m3
	8 µg/m3
	48 µg/m3

	CO
	8 часова 
	10 mg/m3
	6 mg/m3
	16 mg/m3

	CO
	24 час
	5 mg/m3
	5 mg/m3
	10 mg/m3

	CO
	Календарска година
	3 mg/m3
	-
	3 mg/m3


Табела  бр. 5: Циљна вриједност за приземни озон

	             Циљ
	Период рачунања просјечне вриједности
	      Циљна вриједност

	Заштита здравља људи
	Максималнадневна осмочасовна средња вриједност
	120µg/m3
(напомена 1)


Уредба о вриједностима квалитета ваздуха(„ Службени гласник Републике  Српске“ број 124/12)

Напомена1: не смије се прекорачити више од 25 дана по календарској години у току три године    мјерења
Концентрације опасне по здравље људи и концентрације о којима се извјештава јавност

Табела бр. 6: Концентрације сумпор диоксида и азот диоксида опасне по здравље људи 
	
Загађујућа материја
	Концентрација опасна по здравље људи

	
Сумпор диоксид
	
500µg/m3

	
Азот диоксид
	                                 400 µg/m3


Уредба о вриједностима квалитета ваздуха(„ Службени гласник Републике  Српске“ број 124/12)

Концентрације опасне по здравље људи мјере се током  три узастопна сата  на локацијама репрезентативним на квалитет ваздуха на подручју чија површина није мања од 100 км2.али у зони или агломерацијама,ако  је њихова површина мања.
Табела бр. 7: Концентрације приземног озона опасне по здравље људи и концентрације о којима се извјештава јавност

	Сврха
	Период усредњавања
	            Граница

	Обавјештење
	1 sat
	180µg/m3

	Упозорење
	1 sat(1)
	               240µg/m3


(1)У циљу доношења краткорочних акционих планова ради заштите здравља људи или животне ококлине,по потреби у зони или агломерацијама утврђује се или предвиђају прекорачења границе у току три узастопна сата.

5. Мониторинг
           Одговорно лице „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, ПЈ Зворник, дужно је спроводити мониторинг загађујућих материја у периоду важења еколошке дозволе на сљедећи начин:

5.1.   Мониторинг буке 
Мониторинг нивоа буке вршити само по налогу надлежног еколошког инспектора. Резултати мјерења морају бити у складу са Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23).
           5.2.   Мониторинг ваздуха

Мониторинг квалитета ваздуха вршити  једном годишње уколико је предметно постројење у функцији. Резултати мјерења морају бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“ број 124/12).

 5.3.   Мониторинг  воде 

Квалитативни мониторинг отпадних вода вршити два пута годишње. Резултати мјерења морају бити у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде („Службени гласник РС“, бр. 44/01).
 5.4.   Мониторинг земљишта

Мониторинг земљишта вршити само у случају акцидентних ситуација или по налогу надлежног еколошког инспектора.

6. Мониторинг обавља овлашћено правно лице а о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе. 

7.  Чланом 102. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) прописана је обавеза вођења Регистара постројења и загађивача.

7.1. Одговорно лице предметног објекта дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистара постројења и загађивача („Службени гласник РС“, број 92/07) и извјештава  надлежни орган у Градској управи Града Зворник о подацима наведеним у Табели 2. у формату прописаном у Табели 3. а  које се налазе у прилогу Правилника.

Напомена: Одговорно лице дужно је доставити извјештај надлежном органу управе до 30.јуна текуће године за претходну годину извјештавања. 
8.  Уколико дође до значајнијих промјена у раду, случајне или непредвиђене незгоде или акцидентне ситуације која може значајно утицати на животну средину, инвеститор је дужан обавјестити Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја и инспектора за екологију.
 9. Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја Градске управе Града Зворник врши сваких пет година ревизију издатих еколошких дозвола на захтјев странке, обнавља дозволу и по потреби мијења услове из дозволе а све у складу са Правилником о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“ број: 28/13 и 104/17).
10.   Да би се заштитила животна средина, то јест вода, ваздух и земљиште инвеститор је у обавези да испуни предвиђене мјере заштите прописане и другим сагласностима, као и у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе.
11.  Уколико одговорно лице постројења, током трајања важења ове дозволе планира промјену природе или функционисања постројења или проширење постројења које може утицати на животну средину, дужно је да о томе обавјести орган надлежан за издавање еколошке дозволе писаном обавијешћу, у складу са чл. 96. Закона о заштити животне средине.
          12. Сваку од промјена потребно је документовати преко овлаштених субјеката (институција које се баве заштитом радне и животне средине).  
13.  Ово рјешење се издаје на период од 5 (пет) година а што је у складу са чл. 90. став 7. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).
          14.  Обнављање еколошке дозволе врши се на захтјев одговорног лица, који се подноси надлежном органу најкасније три мјесеца прије истека рока, уз који се прилажу докази који су потребни у сврху обнављања и ревизије услова из наведене дозволе (чл. 94. Закона о заштити животне средине и чл. 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17)).
           15.  Ово Рјешење ће бити објављено на интернет страници Града Зворник у складу са чл. 94. Закона о заштити животне средине.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
           Дана 25.07.2024.године инвеститор, „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, ПЈ Зворник, поднео је Одјељењу за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја захтјев за обнављање и ревизију еколошке дозволе за објекат бензинске станице  „Зворник“ у насељу Дивич, ул. Светог Саве бр. 69, град Зворник, на грађевинској парцели означеној као к.ч. број 96/07 К.О. Зворник.

На захтјев надлежног органа документација је употпуњена дана 21.08.2024.год.
Уз захтјев су достављени следећи прилози:
1. Еколошка дозвола која се обнавља, број: 05-511-61/2019 од 25.10.2019.год.

2. Еколошки мониторинг за 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024.год.
3. Записник инспектора за заштиту животне средине, број: 09-511-77/2024 од 21.08.2024.год.
4. Овјерена изјава одговорног лица на основу члана 5. тачка 4. под в. „Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола“ („Службени гласник РС“ бр. 28/13 и 104/17), од 29.07.2024. године.
5. Доказ о уплати административне таксе.
6. Рјешење о регистрацији, Окружни привредни суд у Бијељини, број: 057-0-Рег-24-001467 од 15.07.2024.год.
7. План управљања отпадом, ЈНУ „Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука, број: 1172-24 од 24.07.2024.год.
         Из извјештаја о извршеним мјерењима може се утврдити да је мониториг вршен на начин утврђен еколошком дозволом и да су испитивани параметри у дозвољеним границама према важећим прописима односно да није било одступања од прописаних граничних вриједности.

         Инспектор је у приложеном Записнику о извршеном инспекцијском прегледу констатовао да су му предочени извјештаји о мјерњима те да су вриједности свих контролисаних параметара испод МДК вриједности  и наложио покретање поступка ревизије код надлежних органа. 
         Одговорно лице постројења приложеном Изјавом констатује да до дана подношења Захтјева за обнављање еколошке дозволе није дошло до значајнијих промјена услова који се односе на постројење и активности, основне и помоћне сировине, коришћење енергије, извор емисија и локацију на којој се постројење налази.
         Достављени План управљања отпадом је урађен у јулу 2024. године, у складу са чл. 22. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске", број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21).
Разматрајући захтјев и достављену документацију овај орган је установио да је у поступку обнове рјешења неопходно извршити измјену услова из еколошке дозволе, који се односе на конкретизовање мјера заштите животне средине по сегментима и у цјелини и мониторинг, што је учињено у поступку обнове предметног рјешења.
Цијенећи да су испуњени услови из члана 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) и члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број 28/13 и 104/17), одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Градска административна такса је наплаћена у износу од 40,00 КМ и наплаћена је по тарифном броју 10. Одлуке о административним таксама Града Зворника („Службени гласник Града Зворника“, број 3/16 и 8/21).

Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, у року од 15 дана од дана достављања рјешења.
Жалба се предаје путем овог органа писмено или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ републичке административне таксе, по тарифном броју 2. Закона о административним таксама („Службени гласник РС“, број: 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20).
               Обрадила
            Сања Бјековић
Доставити :                                                                              НАЧЕЛНИК  ОДЈЕЉЕЊА

      - подносиоцу захтјева

      - еколошком инспектору                                                     Бранко Јашић,  дипл.инж.

               - архиви
               - евиденцији
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